MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3An
    es-ES: UDT_ZC_DISP_V
  - id: MLC_Uh
    es-ES: Tipo de dato dispositivo valvula.
  - id: MLC_4dM
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_44J
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_3Jf
    es-ES: Estado válvula activada
  - id: MLC_38s
    es-ES: Enclavamiento del dispositivo
  - id: MLC_xe
    es-ES: Estado seguridad OK
  - id: MLC_4LS
    es-ES: Entrada retorno reposo
  - id: MLC_WQ
    es-ES: Entrada retorno trabajo
  - id: MLC_3wb
    es-ES: Estado de la salida de activacion
  - id: MLC_44T
    es-ES: Error chequeo retorno reposo
  - id: MLC_38g
    es-ES: Error chequeo retorno trabajo
  - id: MLC_4qP
    es-ES: Ciclo para mantenimiento alcanzados
  - id: MLC_3BP
    es-ES: Error en doble posicion / Ningun retorno
  - id: MLC_4VC
    es-ES: Válvula en error
  - id: MLC_TH
    es-ES: Orden activar manual
  - id: MLC_QN
    es-ES: Orden activar automático
  - id: MLC_47G
    es-ES: Reset contador de ciclos de activación
  - id: MLC_3i7
    es-ES: Activar tratamiento de dispositivo
  - id: MLC_3WY
    es-ES: Activar chequeo de retorno reposo
  - id: MLC_3VB
    es-ES: Invertir señal retorno reposo
  - id: MLC_4kC
    es-ES: Activar chequeo de retorno trabajo
  - id: MLC_4pr
    es-ES: Invertir señal retorno trabajo
  - id: MLC_4PM
    es-ES: Habilitar alarma ciclos mantenimiento
  - id: MLC_39h
    es-ES: Estado anterior activado
  - id: MLC_4ng
    es-ES: Estado anterior Alarma
  - id: MLC_47D
    es-ES: Estado anterior Auto / Manual
  - id: MLC_3RG
    es-ES: 0= Indirecto / 1 =  PLC
  - id: MLC_4Zw
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_4eE
    es-ES: Dirección salida digital Byte
  - id: MLC_Xi
    es-ES: Dirección salida digital Bit
  - id: MLC_4S4
    es-ES: Dirección retorno reposo Byte
  - id: MLC_5BR
    es-ES: Dirección retorno reposo Bit
  - id: MLC_4sB
    es-ES: Dirección retorno trabajo Byte
  - id: MLC_34d
    es-ES: Dirección retorno trabajo Bit
  - id: MLC_362
    es-ES: Tiempo SP activación alarma
  - id: MLC_3ek
    es-ES: Tiempo activación alarma
  - id: MLC_gr
    es-ES: Consigna alarma ciclos mantenimiento
  - id: MLC_4m9
    es-ES: Contador de ciclos
