MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4Wx
    es-ES: FB15156_ZC_DOSIF_SI100_CARTEL
  - id: MLC_MJ
    es-ES: Bloque de funcion para gestion de dosificacion SI-100 manual con cartel para confirmar.
  - id: MLC_4uQ
    es-ES: Pulso 1 Segundo
  - id: MLC_4Jj
    es-ES: Etapa de recirculacion
  - id: MLC_3H3
    es-ES: EstadoMarcha
  - id: MLC_457
    es-ES: Boton aceptar
  - id: MLC_4m8
    es-ES: Tiempo entre ventanas
  - id: MLC_3QM
    es-ES: Detector BTD
  - id: MLC_32f
    es-ES: Mostrar cartel dosificacion SI-100
  - id: MLC_57P
    es-ES: Dosificacion finalizada
  - id: MLC_PR
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_3WU
    es-ES: Activar tiempo
  - id: MLC_4qd
    es-ES: Tiempo de etapa cumplido
  - id: MLC_gG
    es-ES: Tiempo de etapa actual
  - id: MLC_55e
    es-ES: Set point tiempo etapa
  - id: MLC_32m
    es-ES: Tiempo de etapa restante
  - id: MLC_4F4
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_32z
    es-ES: =============== PARO
  - id: MLC_4Qu
    es-ES: =============== SECUENCIA
  - id: MLC_4KG
    es-ES: Etapa 0 -  Reposo
  - id: MLC_bg
    es-ES: Etapa 5 -  Mostrar ventana
  - id: MLC_3wc
    es-ES: Etapa 10 - Esperar a detectar apertura de BTD
  - id: MLC_352
    es-ES: Etapa 15 - Esperar a detectar cierre de BTD
  - id: MLC_wb
    es-ES: Etapa 20 - Finalizado
  - id: MLC_3nj
    es-ES: =============== TIEMPO DE ETAPA
  - id: MLC_4FZ
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_4bQ
    es-ES: =============== SALIDAS
  - id: MLC_3aK
    es-ES: Mostrar cartel
