MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4vM
    es-ES: UDT_ZC_DISP_FF_SEC
  - id: MLC_WT
    es-ES: Tipo de dato dispositivo flip flop secuencia.
  - id: MLC_zT
    es-ES: Salida Flip 1
  - id: MLC_xf
    es-ES: Salida Flip 2
  - id: MLC_zi
    es-ES: Salida Flip 3
  - id: MLC_4Eu
    es-ES: Salida Flip 4
  - id: MLC_4kQ
    es-ES: Salida Flip 5
  - id: MLC_4pq
    es-ES: Salida Flip 6
  - id: MLC_4Wk
    es-ES: Salida Flip 7
  - id: MLC_52v
    es-ES: Salida Flip 8
  - id: MLC_4hm
    es-ES: Salida Flip 9
  - id: MLC_3CN
    es-ES: Salida Flip 10
  - id: MLC_4zG
    es-ES: Salida Flop
  - id: MLC_3MN
    es-ES: Resetear estado de acumuladores
  - id: MLC_4gp
    es-ES: Orden Activacion
  - id: MLC_385
    es-ES: Orden pausa
  - id: MLC_mD
    es-ES: Flanco auxiliar
  - id: MLC_jm
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 1
  - id: MLC_46L
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 2
  - id: MLC_3uT
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 3
  - id: MLC_4jH
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 4
  - id: MLC_3WE
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 5
  - id: MLC_4KP
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 6
  - id: MLC_4b5
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 7
  - id: MLC_3fN
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 8
  - id: MLC_4SA
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 9
  - id: MLC_3RR
    es-ES: Set Point Tiempo Flip 10
  - id: MLC_3qA
    es-ES: Set Point Tiempo Flop
  - id: MLC_3Mr
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4tG
    es-ES: Tiempo acumulador ON
