MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4bM
    es-ES: UDT_ZC_PRO_ENTIDAD
  - id: MLC_3Es
    es-ES: Tipo de dato proceso entidadades.
  - id: MLC_3t9
    es-ES: Habilitar entidad
  - id: MLC_52m
    es-ES: ID entidad
  - id: MLC_VX
    es-ES: ID del proceso que ha capturado la unidad
  - id: MLC_3m7
    es-ES: Disponible
  - id: MLC_4qE
    es-ES: Capturada
  - id: MLC_e2
    es-ES: En produccion
  - id: MLC_3KD
    es-ES: En CIP
  - id: MLC_3mz
    es-ES: En SIP
  - id: MLC_hr
    es-ES: En Standby
  - id: MLC_3uF
    es-ES: Limpia
  - id: MLC_4WZ
    es-ES: Sucia
  - id: MLC_3Wr
    es-ES: Esterilizada
  - id: MLC_yi
    es-ES: Con producto
  - id: MLC_3xM
    es-ES: Con agua
  - id: MLC_TM
    es-ES: Vacia
  - id: MLC_4Nv
    es-ES: Tipo de producto
  - id: MLC_4nC
    es-ES: Codigo de estado
  - id: MLC_3dX
    es-ES: Algun dispositivo en ERROR
  - id: MLC_3MK
    es-ES: Algun dispositivo en MANUAL
  - id: MLC_3Aa
    es-ES: 0 = Sin declarar / 1 = Valvula / 2 = Motor / 3 = Motor VF / 4 = Sinamics
  - id: MLC_4wC
    es-ES: Numero de dispositivo
