{
    S7_Author := "HCR";
    S7_BlockComment := "MLC_37f";
    S7_BlockNumber := "2841";
    S7_BlockTitle := "MLC_j5";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_Optimized := "FALSE";
    S7_StandardRetain := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
DATA_BLOCK DB2841_TQ_AE_MUX
    VAR RETAIN
        "Mux" : STRUCT
            NumDispositivos : Int;
            {
                S7_MLC := "MLC_4PX";
                S7_Setpoint := "False"
            }
            Scada : Array[0.._.N_MAX_SCADA] of _.UDT_ZC_DISP_MUX_TQ_AE;
        END_STRUCT;
    END_VAR

        "Mux".Scada[0].Habilitar := TRUE;
        "Mux".Scada[0].Index := 0;
        "Mux".Scada[0].oldIndex := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Estado_AutoMan := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Orden_Manual := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Orden_CIP := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Orden_Produccion := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Orden_Vaciado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Alarma_PresionAlta := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Alarma_PresionBaja := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Alarma_Configuracion := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Salida_ValvulaVenteo := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Salida_ValvulaEsteril := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Salida_ValvulaDucha := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Aux_DuchaFlipActivo := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Aux_DuchaFlopActivo := TRUE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Aux_DuchaFlanco := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Aux_DuchaSalidaFlip := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Aux_DuchaSalidaFlop := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Config_Habilitar := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Config_HabilitarAlarmas := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Aux_oldOrdenManual := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Aux_oldAutoMan := FALSE;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Config_GrupoAlarma := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Estado_ValorPresion := 0.0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo := 0.0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Config_PresionMinTrabajo := 0.0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Config_PresionMaxAlarma := 0.0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Config_PresionMinAlarma := 0.0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Tiempos_AlarmaMaxPresion := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Tiempos_AlarmaMinPresion := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Tiempos_DuchaTiempoFlip := 0;
        "Mux".Scada[0].TQ_AE.Tiempos_DuchaTiempoFlop := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4fu" }
        "Mux".Scada[0] := ();

END_DATA_BLOCK
