MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4MU
    es-ES: UDT_ZC_DISP_SA
  - id: MLC_Xf
    es-ES: Tipo de dato dispositivo salida analogica.
  - id: MLC_4Sq
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_3Xm
    es-ES: Valor actual
  - id: MLC_3yG
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_qq
    es-ES: Enclavamiento del dispositivo
  - id: MLC_vF
    es-ES: Alarma por nivel minimo activa
  - id: MLC_in
    es-ES: Alarma por nivel maximo activa
  - id: MLC_4FD
    es-ES: Error de escritura
  - id: MLC_4Ny
    es-ES: Alarma de configuración
  - id: MLC_48q
    es-ES: Salida analogica en error
  - id: MLC_4de
    es-ES: Activacion de la gestion de la entrada analogica
  - id: MLC_4ST
    es-ES: Habilitar comprobacion de alarma minnimo
  - id: MLC_4JA
    es-ES: Habilitar comprobacion de alarma maximo
  - id: MLC_4DP
    es-ES: Estado anterior Alarma
  - id: MLC_SD
    es-ES: Estado anterior Auto / Manual
  - id: MLC_4Aq
    es-ES: Estado seguridad OK
  - id: MLC_N9
    es-ES: 0= Lectura indirecta / 1= Sin uso  / 2= Lectura en PLC
  - id: MLC_ed
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_zR
    es-ES: Valor en unidades de tarjeta
  - id: MLC_46N
    es-ES: Estado de escritura
  - id: MLC_3i7
    es-ES: Valor de consigna en Manual
  - id: MLC_cH
    es-ES: Valor de consigna en Auto
  - id: MLC_4UW
    es-ES: Valor de consigna enclavado
  - id: MLC_464
    es-ES: Dirección de salida AW
  - id: MLC_3HD
    es-ES: Valor minimo de tarjeta
  - id: MLC_wC
    es-ES: Valor maximo de tarjeta
  - id: MLC_4D6
    es-ES: Valor minimo en unidades de ingenieria
  - id: MLC_ym
    es-ES: Valor maximo en unidades de ingenieria
  - id: MLC_3Hr
    es-ES: Valor de offset en unidades de ingenieria (suma)
  - id: MLC_3ij
    es-ES: Valor de alarma minimo
  - id: MLC_iX
    es-ES: Valor de alarma maxima
  - id: MLC_3Yj
    es-ES: Auxiliar estado analogica
