MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3B9
    es-ES: UDT_ZC_CIP_CHEQUEO_RUTA
  - id: MLC_3CC
    es-ES: Tipo de dato chequeo ruta CIP
  - id: MLC_mi
    es-ES: Seguridades OK
  - id: MLC_3Ck
    es-ES: Comunicaciones OK
  - id: MLC_4XT
    es-ES: Detectores camino OK
  - id: MLC_3tF
    es-ES: Procesos OK
  - id: MLC_4Zc
    es-ES: Camino abierto OK
  - id: MLC_qS
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_4j9
    es-ES: Destino vacio (Ruta tanque -> Nivel / Ruta linea -> Siempre Off)
  - id: MLC_3VH
    es-ES: Estado Detector de flujo intermedio
  - id: MLC_4Kz
    es-ES: Estado Bomba intermedia
  - id: MLC_3q7
    es-ES: Orden bajar frecuencia impulsion
  - id: MLC_4xb
    es-ES: Orden paro tiempo de limpieza
  - id: MLC_3jn
    es-ES: Orden fin de limpieza
  - id: MLC_4Dc
    es-ES: Estado de la ruta
