{
    S7_Author := "HCR";
    S7_BlockComment := "MLC_3t4";
    S7_BlockNumber := "2840";
    S7_BlockTitle := "MLC_3YY";
    S7_EditorMode := "SCL";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_IECCheck := "TRUE";
    S7_Optimized := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
FUNCTION "FC2840_ZC_TQ_MUX" : Void
    VAR_INPUT
        Arranque : Bool;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        for_mux : Int;
        t_Index : Int;
        t_oldIndex : Int;
        t_N_MAX : Int;
        t_CambioDesdeHMI : Bool;
        t_CambioDesdeMux : Bool;
    END_VAR

    { S7_Language := "SCL" }
    NETWORK
        REGION DESCRIPCION
        (*
        ###### (C)Copyright ZeusControl 2020 - 2026
        
        ---
        ### Información del Sistema
        | Hardware Compatible | Entorno de Ingeniería |
        |---------------------|-----------------------|
        | PLC serie 1200/1500 | TIA Portal 18         |
        
        ---
        > **Restricciones:** Ninguna.
        
        - - -
        ### Descripción Funcional
        El bloque implementa la gestión de multiplexado estático para el dispositivo tanque, exponiendo la matriz de equipos de la planta a los sistemas de supervisión SCADA Clásicos (WinCC Professional) sin necesidad de acceso indexado nativo.
        
        Funcionalidades principales de la arquitectura:
        - En el primer arranque del PLC (`#Arranque`), inicializa a `0` los índices (`Index` y `oldIndex`) de todos los canales de multiplexado.
        - Validación de los límites del índice de cada multiplexado frente a la constante `N_MAX_DISP_TQ`.
        - Detección de cambio de índice (`Index <> oldIndex`) para cargar la estructura completa del equipo seleccionado (`DB2040_TQ.TQ[X]`) en la interfaz del multiplexor.
        - Transferencia continua de datos de Solo Lectura (estados, valores actuales, alarmas) desde el PLC hacia el SCADA.
        - Transferencia bidireccional segura de datos de Escritura (consignas, configuraciones y modos) evaluando máscaras de cambios (`CambioDesdeHMI` vs `CambioDesdeMux`) para evitar sobrescrituras accidentales.
        - Gestión de comandos (Resets, pulsadores) con auto-reseteo para evitar el efecto rebote.
        - Caso especial de índice `0`: carga la estructura `TQ[0]` (reservada y vacía) para limpiar la pantalla del SCADA.
        
        > ** Restricciones: ** Exclusivo para SCADAs sin soporte de indexación directa.
        
        - - -
        ### Dependencias Requeridas
        | Tipo | Elementos |
        |------|-----------|
        | FC   | - |
        | FB   | - |
        | DB   | `DB2040_TQ` |
        | UDT  | `ZC_DISP_TQ`, `ZC_DISP_MUX_TQ` | 
        ---
        ### Historial de Cambios
        | Versión  | Fecha      | Técnico | Cambios |
        |----------|------------|---------|---------|
        | 01.00.00 | 02.07.2026 | (HCR)   | Primera versión.|
        | 01.01.00 | 08.07.2026 | (ABH)   | Refactorizacion de multiplexado para su uso solo en WinCC Professional. |
        *)
        END_REGION DESCRIPCION
        
        
        REGION COMPROBACION_N_MAX
            
            //  Si no hay Scada declarados, salimos del bloque inmediatamente
            IF "N_MAX_SCADA" <= 0 THEN
                RETURN;
            END_IF;
            
            //  Traspaso de N_MAX a variable temporal para evitar fallos de compilacion
            #t_N_MAX := "N_MAX_SCADA";
            
        END_REGION COMPROBACION_N_MAX
        
        
        REGION MULTIPLEXADO
            
            //  ===========================================================================================================
            //  Al arranque del PLC, ponemos a 0 todos los indices de los multiplexados
            IF #Arranque THEN
                FOR #for_mux := 1 TO #t_N_MAX DO
                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].Index :=
                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex := 0;
                END_FOR;
            END_IF;
            
            //  ===========================================================================================================
            //  Gestion de multiplexado
            FOR #for_mux := 1 TO #t_N_MAX DO
                
                //  ===============================================================================================================
                //  Antes de iniciar la logica del multiplexado, revisamos los limites
                REGION LIMITES
                    
                    //  ===========================================================================================================
                    //  Limites
                    IF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].Index < 0 THEN
                        "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].Index := 0;
                    END_IF;
                    IF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].Index > "N_MAX_DISP_TQ" THEN
                        "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].Index := "N_MAX_DISP_TQ";
                    END_IF;
                    
                END_REGION LIMITES
                
                
                //  Traspaso de limites a variable temporal para evitar cambios no deseados
                REGION INDICES
                    
                    //  Pasamos el indice a variable temporal para evisar cambios no deseados
                    #t_Index := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].Index;
                    #t_oldIndex := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex;
                    
                END_REGION INDICES
                
                
                IF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].Habilitar THEN
                    
                    //  ===========================================================================================================
                    //  Gestionamos solo los tipos 
                    IF #t_Index > 0 THEN
                        
                        REGION CARGA_INICIAL
                            
                            //  ===========================================================================================================
                            //  Al detectar un cambio en el indice del dispositivo, cargamos los valores del dispositivo que tenga el indice.
                            IF #t_Index <> #t_oldIndex THEN
                                
                                //  Traspaso de dispositivos al multiplexado
                                "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index];
                                
                                //  ===========================================================================================================
                                //  Valor anterior del indice
                                "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex := #t_Index;
                                
                            END_IF;
                            
                        END_REGION CARGA_INICIAL  
                        
                        
                        REGION DATOS_LECTURA
                            
                            //  ===========================================================================================================
                            //  Movimiento de datos gestionados en FC
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Hmi_Estado := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Hmi_Estado;
                            IF NOT "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_AutoMan THEN
                                "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaManualVolumen;
                            END_IF;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueVacio := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueVacio;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueLleno := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueLleno;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_PocisionAltura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_PocisionAltura;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_NivelBajo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_NivelBajo;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_NivelAlto := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_NivelAlto;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_BocaHombre := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_BocaHombre;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_Mezcla := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_Mezcla;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Alarmas_NivelBajo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Alarmas_NivelBajo;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Alarmas_NivelAlto := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Alarmas_NivelAlto;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Alarmas_BocaHombre := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Alarmas_BocaHombre;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Alarmas_General := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Alarmas_General;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Alarmas_Capacidad := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Alarmas_Capacidad;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Vis_ConsignaTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Vis_ConsignaTemperatura;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Aux_MemOrdenAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Aux_MemOrdenAgitador;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Aux_MemOrdenTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Aux_MemOrdenTemperatura;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Aux_MemOrdenProducto := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Aux_MemOrdenProducto;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Aux_MemEstadoCIP := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Aux_MemEstadoCIP;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Aux_CipOK := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Aux_CipOK;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ParoControlAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ParoControlAgitador;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ParoControlTemp := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ParoControlTemp;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_Temperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_Temperatura;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_Agitacion := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_Agitacion;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CIP := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CIP;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_Producto := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_Producto;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_TipoProducto := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_TipoProducto;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaAgitador;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_Tanque := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_Tanque;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_Producto1 := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_Producto1;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_Producto2 := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_Producto2;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_Volumen := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_Volumen;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_Presion := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_Presion;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_Altura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_Altura;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ValorNivelPresion := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ValorNivelPresion;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ValorTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ValorTemperatura;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_TiempoProducto := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_TiempoProducto;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_TiempoLimpio := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_TiempoLimpio;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_RetTanqueVacio := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_RetTanqueVacio;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_RetTanqueLleno := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_RetTanqueLleno;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorONActual := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorONActual;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorOFFActual := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorOFFActual;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarCalculoVol := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarCalculoVol;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAlarmas := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAgitador;
                            "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_GrupoAlarma := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_GrupoAlarma;
                            
                            
                            
                        END_REGION DATOS_LECTURA
                        
                        
                        REGION DATOS_ESCRITURA
                            
                            REGION GESTION_CAMBIOS_DINAMICOS
                                
                                //  ===========================================================================================================
                                //  Estado Auto/Manual
                                IF "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_AutoMan <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_AutoMan THEN
                                    //  Cambio desde HMI
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_AutoMan := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_AutoMan;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_AutoMan := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_AutoMan;
                                ELSIF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_AutoMan <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_AutoMan THEN
                                    //  Cambio desde Multiplexado
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_AutoMan := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_AutoMan;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_AutoMan := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_AutoMan;
                                END_IF;
                                
                                //  ===========================================================================================================
                                //  Orden Volumen Manual
                                IF "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaManualVolumen <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_ConsignaManualVolumen THEN
                                    //  Cambio desde HMI
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaManualVolumen;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaManualVolumen;
                                ELSIF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaManualVolumen <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_ConsignaManualVolumen THEN
                                    //  Cambio desde Multiplexado
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaManualVolumen;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaManualVolumen;
                                END_IF;
                                
                                //  ===========================================================================================================
                                // Estado Tanque Nuevo
                                IF "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueNuevo <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_TanqueNuevo THEN
                                    //  Cambio desde HMI
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueNuevo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueNuevo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_TanqueNuevo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueNuevo;
                                ELSIF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueNuevo <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_TanqueNuevo THEN
                                    //  Cambio desde Multiplexado
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueNuevo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueNuevo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_TanqueNuevo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueNuevo;
                                END_IF;
                                
                                //  ===========================================================================================================
                                // Estado Producto Nuevo
                                IF "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ProductoNuevo <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_ProductoNuevo THEN
                                    //  Cambio desde HMI
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ProductoNuevo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ProductoNuevo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_ProductoNuevo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ProductoNuevo;
                                ELSIF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ProductoNuevo <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_ProductoNuevo THEN
                                    //  Cambio desde Multiplexado
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ProductoNuevo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ProductoNuevo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_ProductoNuevo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ProductoNuevo;
                                END_IF;
                                
                                //  ===========================================================================================================
                                // Orden Cambio Estado
                                IF "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioEstado <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioEstado THEN
                                    //  Cambio desde HMI
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioEstado := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioEstado;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioEstado := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioEstado;
                                ELSIF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioEstado <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioEstado THEN
                                    //  Cambio desde Multiplexado
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioEstado := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioEstado;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioEstado := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioEstado;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioEstado := FALSE;
                                END_IF;
                                
                                //  ===========================================================================================================
                                // Orden Cambio Producto 1
                                IF "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioProd1 <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioProd1 THEN
                                    //  Cambio desde HMI
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd1 := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioProd1;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioProd1 := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioProd1;
                                ELSIF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd1 <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioProd1 THEN
                                    //  Cambio desde Multiplexado
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioProd1 := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd1;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioProd1 := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd1;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd1 := FALSE;
                                END_IF;
                                
                                //  ===========================================================================================================
                                // Orden Cambio Producto 2
                                IF "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioProd2 <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioProd2 THEN
                                    //  Cambio desde HMI
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd2 := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioProd2;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioProd2 := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioProd2;
                                ELSIF "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd2 <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioProd2 THEN
                                    //  Cambio desde Multiplexado
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_CambioProd2 := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd2;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_CambioProd2 := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd2;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_CambioProd2 := FALSE;
                                END_IF;
                                
                            END_REGION GESTION_CAMBIOS_DINAMICOS
                            
                            
                            REGION GESTION_CAMBIOS_CONFIG
                                
                                //  Marca auxiliar para indicar que el cambio es desde HMI
                                //  Comparamos el dispositivo original con el dispositivo real, para detectar cambios desde PLC o desde HMI
                                #t_CambioDesdeHMI :=
                                ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarControlTemp <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarControlTemp)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoControlTemperatura <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoControlTemperatura)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoAgitacionTiempo <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoAgitacionTiempo)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoAgitacionVelocidad <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoAgitacionVelocidad)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_ConsignaTemperatura <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_ConsignaTemperatura)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HisteresisTemperatura <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HisteresisTemperatura)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMinControlTemp <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMinControlTemp)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMaxControlTemp <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMaxControlTemp)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMinControlAgitador <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMinControlAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMaxControlAgitador <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMaxControlAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenTanqueVacio <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenTanqueVacio)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenTanqueLleno <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenTanqueLleno)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadMinAgitador <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadMinAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadMaxAgitador <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadMaxAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadFijaAgitador <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadFijaAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_CapacidadTanque <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_CapacidadTanque)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_DiametroCilindro <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_DiametroCilindro)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AlturaCilindro <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AlturaCilindro)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_DiametroConoInferior <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_DiametroConoInferior)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AnguloCono <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AnguloCono)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AlturaCono <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AlturaCono)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarCalculoVol <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarCalculoVol)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarAlarmas <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarAgitador <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_GrupoAlarma <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_GrupoAlarma)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Tiempo_AgitadorONConsigna <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorONConsigna)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Tiempo_AgitadorOFFConsigna <> "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorOFFConsigna);
                                
                                //  Marca auxiliar para indicar que el cambio es desde MUX SCADA
                                //  Comparamos el dispositivo original con el multiplexado, para detectar cambios desde multiplexado
                                #t_CambioDesdeMux :=
                                ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarControlTemp <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarControlTemp)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoControlTemperatura <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoControlTemperatura)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoAgitacionTiempo <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoAgitacionTiempo)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoAgitacionVelocidad <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoAgitacionVelocidad)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_ConsignaTemperatura <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_ConsignaTemperatura)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HisteresisTemperatura <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HisteresisTemperatura)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMinControlTemp <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMinControlTemp)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMaxControlTemp <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMaxControlTemp)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMinControlAgitador <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMinControlAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMaxControlAgitador <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMaxControlAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenTanqueVacio <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenTanqueVacio)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenTanqueLleno <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenTanqueLleno)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadMinAgitador <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadMinAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadMaxAgitador <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadMaxAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadFijaAgitador <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadFijaAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_CapacidadTanque <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_CapacidadTanque)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_DiametroCilindro <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_DiametroCilindro)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AlturaCilindro <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AlturaCilindro)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_DiametroConoInferior <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_DiametroConoInferior)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AnguloCono <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AnguloCono)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AlturaCono <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AlturaCono)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarCalculoVol <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarCalculoVol)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAlarmas <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarAlarmas)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAgitador <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarAgitador)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_GrupoAlarma <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_GrupoAlarma)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorONConsigna <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Tiempo_AgitadorONConsigna)
                                OR ("DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorOFFConsigna <> "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Tiempo_AgitadorOFFConsigna);
                                
                            END_REGION GESTION_CAMBIOS_CONFIG
                            
                            
                            REGION TRASPASO_DATOS
                                
                                IF #t_CambioDesdeHMI THEN
                                    
                                    //  Al detectar un cambio desde el HMI, cargamos sus valores de nuevo al multiplexado
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_AutoMan := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_AutoMan;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaManualVolumen;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueNuevo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueNuevo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ProductoNuevo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ProductoNuevo;
                                    
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarControlTemp := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoControlTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoControlTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoAgitacionTiempo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoAgitacionTiempo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoAgitacionVelocidad := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoAgitacionVelocidad;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_ConsignaTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_ConsignaTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HisteresisTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HisteresisTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMinControlTemp := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMinControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMaxControlTemp := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMaxControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMinControlAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMinControlAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMaxControlAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMaxControlAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenTanqueVacio := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenTanqueVacio;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenTanqueLleno := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenTanqueLleno;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadMinAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadMinAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadMaxAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadMaxAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadFijaAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadFijaAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_CapacidadTanque := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_CapacidadTanque;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_DiametroCilindro := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_DiametroCilindro;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AlturaCilindro := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AlturaCilindro;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_DiametroConoInferior := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_DiametroConoInferior;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AnguloCono := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AnguloCono;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AlturaCono := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AlturaCono;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarCalculoVol := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarCalculoVol;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAlarmas := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_GrupoAlarma := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_GrupoAlarma;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorONConsigna := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorONConsigna;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorOFFConsigna := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorOFFConsigna;
                                    
                                    //  Actualizamos el estado original para configuraciones
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_AutoMan := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_AutoMan;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaManualVolumen;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_TanqueNuevo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueNuevo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_ProductoNuevo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ProductoNuevo;
                                    
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarControlTemp := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoControlTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoControlTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoAgitacionTiempo := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoAgitacionTiempo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoAgitacionVelocidad := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoAgitacionVelocidad;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_ConsignaTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_ConsignaTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HisteresisTemperatura := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HisteresisTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMinControlTemp := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMinControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMaxControlTemp := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMaxControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMinControlAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMinControlAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMaxControlAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMaxControlAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenTanqueVacio := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenTanqueVacio;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenTanqueLleno := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenTanqueLleno;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadMinAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadMinAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadMaxAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadMaxAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadFijaAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadFijaAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_CapacidadTanque := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_CapacidadTanque;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_DiametroCilindro := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_DiametroCilindro;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AlturaCilindro := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AlturaCilindro;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_DiametroConoInferior := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_DiametroConoInferior;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AnguloCono := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AnguloCono;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AlturaCono := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AlturaCono;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarCalculoVol := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarCalculoVol;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarAlarmas := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarAgitador := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_GrupoAlarma := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_GrupoAlarma;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Tiempo_AgitadorONConsigna := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorONConsigna;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Tiempo_AgitadorOFFConsigna := "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorOFFConsigna;
                                    
                                ELSIF #t_CambioDesdeMux THEN
                                    
                                    //  Al detectar un cambio desde el MUX, cargamos sus valores al dispositivo
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_AutoMan := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_AutoMan;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaManualVolumen;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_TanqueNuevo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueNuevo;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Estado_ProductoNuevo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ProductoNuevo;
                                    
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarControlTemp := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarControlTemp;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoControlTemperatura := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoControlTemperatura;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoAgitacionTiempo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoAgitacionTiempo;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_TipoAgitacionVelocidad := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoAgitacionVelocidad;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_ConsignaTemperatura := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_ConsignaTemperatura;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HisteresisTemperatura := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HisteresisTemperatura;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMinControlTemp := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMinControlTemp;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMaxControlTemp := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMaxControlTemp;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMinControlAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMinControlAgitador;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenMaxControlAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMaxControlAgitador;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenTanqueVacio := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenTanqueVacio;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VolumenTanqueLleno := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenTanqueLleno;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadMinAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadMinAgitador;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadMaxAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadMaxAgitador;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_VelocidadFijaAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadFijaAgitador;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_CapacidadTanque := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_CapacidadTanque;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_DiametroCilindro := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_DiametroCilindro;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AlturaCilindro := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AlturaCilindro;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_DiametroConoInferior := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_DiametroConoInferior;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AnguloCono := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AnguloCono;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_AlturaCono := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AlturaCono;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarCalculoVol := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarCalculoVol;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAlarmas;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_HabilitarAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAgitador;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Config_GrupoAlarma := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_GrupoAlarma;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorONConsigna := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorONConsigna;
                                    "DB2040_TQ".TQ[#t_Index].Tiempo_AgitadorOFFConsigna := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorOFFConsigna;
                                    
                                    //  Actualizamos el estado original para configuraciones
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_AutoMan := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_AutoMan;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Orden_ConsignaManualVolumen := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Orden_ConsignaManualVolumen;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_TanqueNuevo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_TanqueNuevo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Estado_ProductoNuevo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Estado_ProductoNuevo;
                                    
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarControlTemp := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoControlTemperatura := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoControlTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoAgitacionTiempo := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoAgitacionTiempo;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_TipoAgitacionVelocidad := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_TipoAgitacionVelocidad;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_ConsignaTemperatura := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_ConsignaTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HisteresisTemperatura := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HisteresisTemperatura;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMinControlTemp := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMinControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMaxControlTemp := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMaxControlTemp;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMinControlAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMinControlAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenMaxControlAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenMaxControlAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenTanqueVacio := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenTanqueVacio;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VolumenTanqueLleno := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VolumenTanqueLleno;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadMinAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadMinAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadMaxAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadMaxAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_VelocidadFijaAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_VelocidadFijaAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_CapacidadTanque := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_CapacidadTanque;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_DiametroCilindro := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_DiametroCilindro;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AlturaCilindro := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AlturaCilindro;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_DiametroConoInferior := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_DiametroConoInferior;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AnguloCono := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AnguloCono;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_AlturaCono := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_AlturaCono;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarCalculoVol := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarCalculoVol;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarAlarmas := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAlarmas;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_HabilitarAgitador := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_HabilitarAgitador;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Config_GrupoAlarma := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Config_GrupoAlarma;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Tiempo_AgitadorONConsigna := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorONConsigna;
                                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ.Tiempo_AgitadorOFFConsigna := "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ.Tiempo_AgitadorOFFConsigna;
                                    
                                END_IF;
                                
                            END_REGION TRASPASO_DATOS
        
                        END_REGION DATOS_ESCRITURA
                        
                    ELSE
                        
                        //  ===========================================================================================================
                        //  En caso de que el indice sea 0, movemos el valor de la EA[0] que no se usa para escribir el index.
                        "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].TQ := "DB2040_TQ".TQ[0];
                        "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ := "DB2040_TQ".TQ[0];
                        
                        //  Actualizacion de estado anterior
                        "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex := 0;
                        
                    END_IF;
                    
                ELSE
                    
                    //  Multiplexado no habilitado
                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].Index :=
                    "DB2840_TQ_MUX".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex := 0;
                    
                END_IF;
                
            END_FOR;
            
        END_REGION MULTIPLEXADO
        
    END_NETWORK
END_FUNCTION
