MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3eB
    es-ES: UDT_ZC_DISP_TQ
  - id: MLC_ir
    es-ES: Tipo de dato dispositivo tanque.
  - id: MLC_375
    es-ES: Visualizacion dispositivoHMI
  - id: MLC_UF
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_3Bz
    es-ES: Estado Tanque Vacio
  - id: MLC_5AH
    es-ES: Estado Tanque Lleno
  - id: MLC_t9
    es-ES: 0 Nivel en cono / 1 Nivel superior al cono
  - id: MLC_3hm
    es-ES: Estado detector de nivel bajo
  - id: MLC_pk
    es-ES: Estado detector de nivel alto
  - id: MLC_5AZ
    es-ES: Estado detector de boca de hombre
  - id: MLC_3tE
    es-ES: Tanque con productos distintos
  - id: MLC_3DN
    es-ES: Nivel mínimo en tanque
  - id: MLC_49z
    es-ES: Nivel máximo en tanque
  - id: MLC_4F4
    es-ES: Boca de hombre abierta
  - id: MLC_469
    es-ES: Tanque en error
  - id: MLC_3ND
    es-ES: Volumen por encima de capacidad máxima
  - id: MLC_4xa
    es-ES: Orden valvula de control de temperatura
  - id: MLC_46v
    es-ES: Orden agitador
  - id: MLC_4qF
    es-ES: Orden tanque en CIP
  - id: MLC_4K5
    es-ES: Orden producto (PLC)
  - id: MLC_Wh
    es-ES: Orden cambio de estado (HMI)
  - id: MLC_3Pb
    es-ES: Orden cambio de producto 1 (HMI)
  - id: MLC_3yM
    es-ES: Orden cambio de producto 2 (HMI)
  - id: MLC_3gj
    es-ES: Activar tratamiento de dispositivo
  - id: MLC_rS
    es-ES: Activar control de temperatura por camisa
  - id: MLC_3DR
    es-ES: Configurar Tanque con agitador
  - id: MLC_4iJ
    es-ES: Configurar Tanque con agitador
  - id: MLC_4Hz
    es-ES: Habilitar alarmas
  - id: MLC_42P
    es-ES: Habilitar calculo de volumen
  - id: MLC_3p4
    es-ES: 0 Calentar / 1 Enfriar
  - id: MLC_585
    es-ES: Visibilidad consigna temperatura
  - id: MLC_xW
    es-ES: Memoria orden agitador
  - id: MLC_4sp
    es-ES: Memoria orden temperatura
  - id: MLC_3Ud
    es-ES: Memoria orden producto
  - id: MLC_WH
    es-ES: Memoria de estado CIP
  - id: MLC_3p3
    es-ES: Auxiliar CIP realizada OK
  - id: MLC_4EC
    es-ES: Orden externa para paro de control agitador
  - id: MLC_3qr
    es-ES: Orden externa para paro de control temperatura
  - id: MLC_3Cb
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_3GC
    es-ES: 0 Deshabilitado/ 1 Sucio / 2 Limpio / 3 Producto / 4 CIP
  - id: MLC_58V
    es-ES: 0 Deshabilitado/ 1 Sucio / 2 Limpio / 3 Producto / 4 CIP
  - id: MLC_428
    es-ES: 0 NULL / 1 Vaca /2  Cabra / 3 Oveja / 4 Suero / 5 Mezcla / 6 Sosa / 7 Acido / 8- Paracético / 9- Agua/10-
  - id: MLC_Qi
    es-ES: 0 NULL / 1 Vaca /2  Cabra / 3 Oveja / 4 Suero / 5 Mezcla / 6 Sosa / 7 Acido / 8- Paracético / 9- Agua/10-
  - id: MLC_3sQ
    es-ES: 0 NULL / 1 Vaca /2  Cabra / 3 Oveja / 4 Suero / 5 Mezcla / 6 Sosa / 7 Acido / 8- Paracético / 9- Agua/10-
  - id: MLC_55T
    es-ES: Valor de tarjeta entrada de nivel
  - id: MLC_58K
    es-ES: Valor de ingeneria entrada de temperatura
  - id: MLC_4WY
    es-ES: Volumen en tanque
  - id: MLC_3jk
    es-ES: Presión de líquido
  - id: MLC_4HX
    es-ES: Altura columna de líquido
  - id: MLC_4NX
    es-ES: 0 NULL / 1 Vaca /2  Cabra / 3 Oveja / 4 Suero / 5 Agua / 6 Sosa / 7 Acido / 8- Paracético / 9- Mezcla/10-
  - id: MLC_wj
    es-ES: Frecuencia de agitador
  - id: MLC_4dW
    es-ES: Consigna manual de volumen
  - id: MLC_3E2
    es-ES: 0 Agitador Fijo / 1 Agitador por tiempo
  - id: MLC_3ni
    es-ES: 0 Velocidad fija / 1 Velocidad controlada por nivel
  - id: MLC_4wV
    es-ES: Consigna de temperatura mantenimiento tanque
  - id: MLC_4CJ
    es-ES: Tolerancia de temperatura mantenimientotanque
  - id: MLC_aS
    es-ES: Volumen minimo para control de temperatura
  - id: MLC_3x4
    es-ES: Volumen maximo para control de temperatura
  - id: MLC_4at
    es-ES: Volumen minimo para control de agitacion
  - id: MLC_4pN
    es-ES: Volumen maximoo para control de agitacion
  - id: MLC_5B8
    es-ES: Volumen para indicar Tanque Vacio
  - id: MLC_jr
    es-ES: Volumen para indicar Tanque Lleno
  - id: MLC_3mh
    es-ES: Velocidad minima de agitacion
  - id: MLC_4tx
    es-ES: Velocidad maxima de agitacion
  - id: MLC_4DG
    es-ES: Velocidad control fija de agitacion
  - id: MLC_NN
    es-ES: Volumen máximo de tanque
  - id: MLC_3FZ
    es-ES: Diametro del cilintro del tanque (metros)
  - id: MLC_3X7
    es-ES: Altura del cilindro del tanque (metros)
  - id: MLC_zE
    es-ES: Diametro Inferior del cono del tanque (metros)
  - id: MLC_44c
    es-ES: Angulo del cono del tanque (rad)
  - id: MLC_ay
    es-ES: Altura del cono del tanque (metros)
  - id: MLC_VT
    es-ES: Consigna de agitador activado
  - id: MLC_43F
    es-ES: Tiempo de agitador activado
  - id: MLC_4Az
    es-ES: Consigna de agitador desactivado
  - id: MLC_39z
    es-ES: Tiempo de agitador desactivado
  - id: MLC_3Wg
    es-ES: Tiempo tanque con producto
  - id: MLC_44b
    es-ES: Tiempo tanque limpio
  - id: MLC_4Nj
    es-ES: Retardo de volumen para tanque vacio
  - id: MLC_36R
    es-ES: Retardo de volumen para tanque lleno
  - id: MLC_4eE
    es-ES: Flip flop agitador
