MultiLingualTexts:
  - id: MLC_pu
    es-ES: UDT_ZC_DISP_M
  - id: MLC_39p
    es-ES: Tipo de dato dispositivo motor.
  - id: MLC_523
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_4wP
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_3Xv
    es-ES: Estado motor activado
  - id: MLC_qP
    es-ES: Enclavamiento del dispositivo
  - id: MLC_36c
    es-ES: Estado seguridad OK
  - id: MLC_iR
    es-ES: Entrada magnetotérmico
  - id: MLC_Qj
    es-ES: Entrada confirmación marcha
  - id: MLC_4fx
    es-ES: Estado de la salida de activacion
  - id: MLC_3b7
    es-ES: Error chequeo magnetotérmico
  - id: MLC_4n2
    es-ES: Error chequeo confirmación marcha
  - id: MLC_54G
    es-ES: Horas para mantenimiento alcanzados
  - id: MLC_t5
    es-ES: Motor en error
  - id: MLC_Lf
    es-ES: Orden activar manual
  - id: MLC_36n
    es-ES: Orden activar automático
  - id: MLC_3vf
    es-ES: Reset contador de horas de activación
  - id: MLC_4nt
    es-ES: Activar tratamiento de dispositivo
  - id: MLC_3LA
    es-ES: Activar chequeo magnetotérmico
  - id: MLC_3kK
    es-ES: Invertir señal magnetotérmico
  - id: MLC_vJ
    es-ES: Activar chequeo confirmación marcha
  - id: MLC_3dq
    es-ES: Invertir señal confirmación marcha
  - id: MLC_3Va
    es-ES: Habilitar alarma horas mantenimiento
  - id: MLC_3Nj
    es-ES: Estado anterior activado
  - id: MLC_Zh
    es-ES: Estado anterior Alarma
  - id: MLC_4LF
    es-ES: Estado anterior Auto / Manual
  - id: MLC_v8
    es-ES: 0= Indirecto / 1 =  PLC
  - id: MLC_34L
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_3c7
    es-ES: Dirección salida digital Byte
  - id: MLC_3gp
    es-ES: Dirección salida digital Bit
  - id: MLC_TF
    es-ES: Dirección magnetotérmico Byte
  - id: MLC_Wx
    es-ES: Dirección magnetotérmico Bit
  - id: MLC_3nY
    es-ES: Dirección confirmación marcha Byte
  - id: MLC_bC
    es-ES: Dirección confirmación marcha Bit
  - id: MLC_hk
    es-ES: Consigna activación alarmas
  - id: MLC_3E9
    es-ES: Tiempo activación alarmas
  - id: MLC_4wd
    es-ES: Consigna alarma tiempo mantenimiento
  - id: MLC_4j8
    es-ES: Contador tiempo de funcionamiento
