MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4JM
    es-ES: UDT_ZC_INF_LIMP_MAQ
  - id: MLC_4wd
    es-ES: Tipo de dato informe limpieza maquina
  - id: MLC_49N
    es-ES: Fecha de inicio
  - id: MLC_qA
    es-ES: Fecha de fin
  - id: MLC_3VY
    es-ES: 1=Estandar 2=Corta 3=Enzimatica
  - id: MLC_PH
    es-ES: Temperatura recirculacion Basica 1 o Enzimática
  - id: MLC_3Fr
    es-ES: Conductividad recirculacion Basica 1 o Enzimática
  - id: MLC_R5
    es-ES: Tiempo recirculacion Basica 1 o Enzimática
  - id: MLC_4hQ
    es-ES: Conductividad enjuague Basica 1 o Enzimática
  - id: MLC_4wH
    es-ES: Porciento caudal referencia Basica 1 o Enzimática
  - id: MLC_3Sr
    es-ES: 'Temperatura recirculacion Acida '
  - id: MLC_gz
    es-ES: 'Conductividad recirculacion Acida '
  - id: MLC_3CV
    es-ES: 'Tiempo recirculacion Acida '
  - id: MLC_33i
    es-ES: 'Conductividad enjuague Acida '
  - id: MLC_Tx
    es-ES: 'Porciento caudal referencia Acida '
  - id: MLC_47F
    es-ES: Temperatura recirculacion Basica 2 o Corta
  - id: MLC_4MR
    es-ES: Conductividad recirculacion Basica 2 o Corta
  - id: MLC_4Rq
    es-ES: Tiempo recirculacion Basica 2 o Corta
  - id: MLC_4Qx
    es-ES: Conductividad enjuague Basica 2 o Corta
  - id: MLC_4bs
    es-ES: Porciento caudal referencia Basica 2 o Corta
  - id: MLC_344
    es-ES: Tiempo en limpieza
