MultiLingualTexts:
  - id: MLC_yr
    es-ES: FC17_ZC_GEST_ALM
  - id: MLC_3FJ
    es-ES: Pulso de 1 segundo
  - id: MLC_3Ra
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_3bC
    es-ES: Auto acuse de las alarmas
  - id: MLC_4tY
    es-ES: Array de alarmas
  - id: MLC_4ej
    es-ES: Array de alarmas para HMI
  - id: MLC_42S
    es-ES: Nueva alarma
  - id: MLC_36G
    es-ES: Alguna alarma activa
  - id: MLC_3pd
    es-ES: Variable para bucles FOR
  - id: MLC_4S8
    es-ES: Indice superior del array de alarmas
  - id: MLC_53S
    es-ES: Indice inferior del array de alarmas
  - id: MLC_3NY
    es-ES: Indice superior del array de alarmas HMI
  - id: MLC_52h
    es-ES: Indice inferior del array de alarmas HMI
