MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3Nh
    es-ES: FB15993_ZC_FAT_AO
  - id: MLC_3U2
    es-ES: Bloque de funcion para pruebas de salidas analogicas
  - id: MLC_3t3
    es-ES: Direccion Byte entrada
  - id: MLC_4VZ
    es-ES: 0= Input / 1= Output / 2= Marcas / 3= DB / 4= Periferia
  - id: MLC_3i8
    es-ES: Valor bruto del canal
  - id: MLC_aA
    es-ES: Valor en porcentaje
  - id: MLC_4Zv
    es-ES: Input
  - id: MLC_4vc
    es-ES: Output
  - id: MLC_3tz
    es-ES: Marcas
  - id: MLC_cU
    es-ES: DB
  - id: MLC_53q
    es-ES: Entrada de periferia (solo S7-1500)
  - id: MLC_4js
    es-ES: Valor maximo de tarjeta
