MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4Ga
    es-ES: FB15992_ZC_FAT_AI
  - id: MLC_42w
    es-ES: Bloque de funcion para pruebas de entradas analogicas
  - id: MLC_4Ya
    es-ES: Direccion Byte entrada
  - id: MLC_44A
    es-ES: 0= Input / 1= Output / 2= Marcas / 3= DB / 4= Periferia
  - id: MLC_ge
    es-ES: Valor bruto del canal
  - id: MLC_N4
    es-ES: Valor porcentaje
  - id: MLC_4xu
    es-ES: Input
  - id: MLC_qs
    es-ES: Output
  - id: MLC_39s
    es-ES: Marcas
  - id: MLC_pG
    es-ES: DB
  - id: MLC_sK
    es-ES: Entrada de periferia (solo S7-1500)
  - id: MLC_3aw
    es-ES: Valor maximo de tarjeta
