MultiLingualTexts:
  - id: MLC_aF
    es-ES: FB15166_ZC_CIP_PERAC_ENJ
  - id: MLC_4ai
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_49i
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_4N2
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_4tZ
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_3WW
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_52a
    es-ES: Proceso principal en etapas de enjuague
  - id: MLC_38k
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_3zp
    es-ES: Habilitacion recuperacion agua
  - id: MLC_3u9
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_3ib
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_4vk
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_uq
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_rP
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_3xJ
    es-ES: Orden paro tiempo limpieza
  - id: MLC_4j2
    es-ES: Orden fin limpieza
  - id: MLC_3DL
    es-ES: Conductividad retorno
  - id: MLC_aQ
    es-ES: Temperatura retorno
  - id: MLC_3SS
    es-ES: Detector HL Tanque Sosa / Acido
  - id: MLC_U5
    es-ES: Detector HL Tanque agua recuperada
  - id: MLC_4Mh
    es-ES: Parametros
  - id: MLC_rj
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_rN
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_4WE
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_4TN
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_3kJ
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_xD
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_4x7
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_4At
    es-ES: MarchaBombaIntermedia
  - id: MLC_54a
    es-ES: Orden apertura valvula de envio Agua
  - id: MLC_3D9
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno a TQ SOSA/ACIDO
  - id: MLC_4BL
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno a TQ Agua Recuperada
  - id: MLC_3bS
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_3D6
    es-ES: Orden apertura valvula envio CIP
  - id: MLC_3NF
    es-ES: Orden apertura valvula envio a DQO
  - id: MLC_5BY
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_3Hq
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_3Ct
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_3kz
    es-ES: Condiciones limpieza/enjuague Ok
  - id: MLC_4YC
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_43B
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4BQ
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_mS
    es-ES: P_TRIG Etapa 5
  - id: MLC_4QG
    es-ES: P_TRIG Etapa 10
  - id: MLC_3mj
    es-ES: P_TRIG Etapa 20
  - id: MLC_4hT
    es-ES: P_TRIG Etapa 30
  - id: MLC_VA
    es-ES: P_TRIG Etapa 40
  - id: MLC_M4
    es-ES: P_TRIG Etapa 50
  - id: MLC_4BN
    es-ES: P_TRIG Etapa 60
  - id: MLC_jG
    es-ES: P_TRIG Etapa 70
  - id: MLC_3zW
    es-ES: P_TRIG Contador intentos B.Int
  - id: MLC_yi
    es-ES: Tiempo para enjuague ok por conductividad
  - id: MLC_3Gn
    es-ES: Numero de intentos de autocebado
  - id: MLC_3RH
    es-ES: Retardo destino vacio 1
  - id: MLC_46n
    es-ES: Retardo destino vacio 2
  - id: MLC_jv
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_4D6
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_4wr
    es-ES: Retardo fin drenaje
  - id: MLC_45c
    es-ES: Retardo inicio drenaje
  - id: MLC_4F7
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_4S3
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque sosa/acido
  - id: MLC_4dE
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque agua recup.
  - id: MLC_3C2
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_4yK
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_jQ
    es-ES: Retardo desconexion valvula DQO
  - id: MLC_53g
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_4M7
    es-ES: Bomba intermedia
  - id: MLC_Zy
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_4V9
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_42A
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_4yQ
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_3Qb
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_kp
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_52e
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_4R8
    es-ES: Etapa 005 - Reserva
  - id: MLC_3Jq
    es-ES: Etapa 010 - Envio a destinos
  - id: MLC_4Yt
    es-ES: Etapa 020 - Vaciado de destino
  - id: MLC_4vr
    es-ES: Etapa 030 - Retorno a CIP
  - id: MLC_33P
    es-ES: Etapa 040 - Enjuague
  - id: MLC_aH
    es-ES: Etapa 050 - Vaciado de destinos
  - id: MLC_4P8
    es-ES: Etapa 060 - Fin de enjuague
  - id: MLC_4Wa
    es-ES: Etapa 070 ----- Fin de secuencia
  - id: MLC_3qV
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_3zm
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_3e4
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_4GC
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_4zK
    es-ES: Gestion condiciones drenaje
  - id: MLC_3az
    es-ES: Gestion condiciones agua recuperada
  - id: MLC_w2
    es-ES: Gestion envio a tanque DQO
  - id: MLC_4K2
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_rQ
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_4cK
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_df
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_3QJ
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_3YD
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_3KQ
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_4XA
    es-ES: Valvula de envio agua - Orden de activacion
  - id: MLC_3Ch
    es-ES: Valvula Drenaje Linea - Orden de activacion
  - id: MLC_3Yp
    es-ES: Valvula de retorno a TQ SOSA/ACIDO - Orden de activacion
  - id: MLC_4Dg
    es-ES: Valvula de retorno a TQ Agua Recuperada - Orden de activacion
  - id: MLC_43U
    es-ES: Valvula de envio a DQO - Orden de activacion
  - id: MLC_4iC
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_sR
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_43n
    es-ES: Condiciones ok
  - id: MLC_za
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_3KW
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_3Lm
    es-ES: Fallo autocebado
