{
    S7_Author := "ABH";
    S7_BlockComment := "MLC_3FC";
    S7_BlockNumber := "2025";
    S7_BlockTitle := "MLC_3bx";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_Optimized := "TRUE";
    S7_StandardRetain := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
DATA_BLOCK DB2025_TOT
    VAR RETAIN
        {
            S7_MLC := "MLC_mX";
            S7_Setpoint := "False"
        }
        TOT : Array[0.._.N_MAX_DISP_TOT] of _.UDT_ZC_DISP_TOT;
    END_VAR

    VAR
        { S7_Setpoint := "False" }
        TiempoCiclo : _.UDT_ZC_TIEMPO_CICLO;
        NumDispositivos : Int;
    END_VAR

        TOT[0].Hmi_Estado := 0;
        TOT[0].Estado_Pulso := FALSE;
        TOT[0].Estado_Valor := 0.0;
        TOT[0].Orden_Activar := FALSE;
        TOT[0].Orden_ResetParcial := FALSE;
        TOT[0].Orden_ResetTotal := FALSE;
        TOT[0].Orden_ResetProceso := FALSE;
        TOT[0].Config_Habilitar := FALSE;
        TOT[0].Config_Tipo := FALSE;
        TOT[0].Config_IncrDecr := FALSE;
        TOT[0].Aux_oldActivado := FALSE;
        TOT[0].Aux_oldAlarma := FALSE;
        TOT[0].Estado_DesbordeTotal := 0;
        TOT[0].Estado_DesbordeParcial := 0;
        TOT[0].Config_DireccionEntradaByte := 0;
        TOT[0].Config_DireccionEntradaBit := 0;
        TOT[0].Config_LitroXPulso := 0.0;
        TOT[0].Aux_AcuTiempo := 0.0;
        TOT[0].Estado_Total := 0.0;
        TOT[0].Estado_Parcial := 0.0;
        TOT[0].Estado_Proceso := 0.0;
        TOT[0].Aux_TotalizadorMem := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_54a" }
        TOT[0] := ();
        TiempoCiclo.Actual := 28.50767;
        TiempoCiclo."Min" := 150.0;
        TiempoCiclo."Max" := 0.0;
        TiempoCiclo.auxMem := 3.12728198846045E-308;
        TiempoCiclo.Reset := FALSE;

END_DATA_BLOCK
