MultiLingualTexts:
  - id: MLC_43v
    es-ES: FB15163_ZC_CIP_ACIDO_ENJ
  - id: MLC_My
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_sd
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_Vy
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_58w
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_3an
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_4WL
    es-ES: Proceso principal en etapas de enjuague
  - id: MLC_33q
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_4yU
    es-ES: Habilitacion recuperacion agua
  - id: MLC_4yy
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_57W
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_33g
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_4fJ
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_3Pc
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_rh
    es-ES: Orden paro tiempo limpieza
  - id: MLC_3nF
    es-ES: Orden fin limpieza
  - id: MLC_3ku
    es-ES: Conductividad retorno
  - id: MLC_4HB
    es-ES: Temperatura retorno
  - id: MLC_4i7
    es-ES: Detector HL Tanque Sosa / Acido
  - id: MLC_45n
    es-ES: Detector HL Tanque agua recuperada
  - id: MLC_qq
    es-ES: Parametros
  - id: MLC_dm
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_54k
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_4L2
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_3W7
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_nR
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_3xp
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_4AE
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_3ha
    es-ES: MarchaBombaIntermedia
  - id: MLC_4Td
    es-ES: Orden apertura valvula de envio Agua
  - id: MLC_3qp
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno a TQ SOSA/ACIDO
  - id: MLC_3fn
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno a TQ Agua Recuperada
  - id: MLC_ay
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_Nb
    es-ES: Orden apertura valvula envio CIP
  - id: MLC_4f4
    es-ES: Orden apertura valvula envio a DQO
  - id: MLC_3pf
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4X8
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_3G5
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_ig
    es-ES: Condiciones limpieza/enjuague Ok
  - id: MLC_55k
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_ea
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_3fu
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_4Qn
    es-ES: P_TRIG Etapa 5
  - id: MLC_RB
    es-ES: P_TRIG Etapa 10
  - id: MLC_45k
    es-ES: P_TRIG Etapa 20
  - id: MLC_3EW
    es-ES: P_TRIG Etapa 30
  - id: MLC_3Rd
    es-ES: P_TRIG Etapa 40
  - id: MLC_3zw
    es-ES: P_TRIG Etapa 50
  - id: MLC_3kn
    es-ES: P_TRIG Etapa 60
  - id: MLC_3sj
    es-ES: P_TRIG Etapa 70
  - id: MLC_3zP
    es-ES: P_TRIG Contador intentos B.Int
  - id: MLC_3zN
    es-ES: Tiempo para enjuague ok por conductividad
  - id: MLC_3HU
    es-ES: Numero de intentos de autocebado
  - id: MLC_4Qz
    es-ES: Retardo destino vacio 1
  - id: MLC_3P7
    es-ES: Retardo destino vacio 2
  - id: MLC_38N
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_3sa
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_jg
    es-ES: Retardo fin drenaje
  - id: MLC_3AR
    es-ES: Retardo inicio drenaje
  - id: MLC_XG
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_47d
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque sosa/acido
  - id: MLC_R5
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque agua recup.
  - id: MLC_34i
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_hk
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_3uE
    es-ES: Retardo desconexion valvula DQO
  - id: MLC_3FG
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_4Cj
    es-ES: Bomba intermedia
  - id: MLC_4ze
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_4wb
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_3Cb
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_4cP
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_kR
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_TY
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_3yZ
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_3G6
    es-ES: Etapa 005 - Paro bomba para apertura de camino
  - id: MLC_3d6
    es-ES: Etapa 010 - Envio a destinos
  - id: MLC_PZ
    es-ES: Etapa 020 - Vaciado de destino
  - id: MLC_4ki
    es-ES: Etapa 030 - Retorno a CIP
  - id: MLC_3yb
    es-ES: Etapa 040 - Enjuague
  - id: MLC_3zE
    es-ES: Etapa 050 - Vaciado de destinos
  - id: MLC_3Kf
    es-ES: Etapa 060 - Fin de enjuague
  - id: MLC_4n9
    es-ES: Etapa 070 - Fin de secuencia
  - id: MLC_4Jv
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_4Hr
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_YU
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_3Js
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_3RM
    es-ES: Gestion condiciones drenaje
  - id: MLC_4ZL
    es-ES: Gestion condiciones agua recuperada
  - id: MLC_5AS
    es-ES: Gestion envio a tanque DQO
  - id: MLC_36C
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_4bH
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_jU
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_yG
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_3FB
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_55m
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_56X
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_4Yi
    es-ES: Valvula de envio agua - Orden de activacion
  - id: MLC_34m
    es-ES: Valvula Drenaje Linea - Orden de activacion
  - id: MLC_44t
    es-ES: Valvula de retorno a TQ SOSA/ACIDO - Orden de activacion
  - id: MLC_3hP
    es-ES: Valvula de retorno a TQ Agua Recuperada - Orden de activacion
  - id: MLC_44Y
    es-ES: Valvula de envio a DQO - Orden de activacion
  - id: MLC_uf
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_3VD
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_Ws
    es-ES: Condiciones ok
  - id: MLC_4rJ
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_3w5
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_4SW
    es-ES: Fallo autocebado
