MultiLingualTexts:
  - id: MLC_qJ
    es-ES: FB15102_ZC_CALCULO_FCV_UF
  - id: MLC_3sr
    es-ES: Bloque de funcion para la gestion del cálculo de FCV según consignas de caudal de concentrado y consigna de FCV, para máquinas de membranas
  - id: MLC_546
    es-ES: Pulso de 1 segundo
  - id: MLC_5AL
    es-ES: Activar calculos caudal
  - id: MLC_mA
    es-ES: Activar control presion
  - id: MLC_eL
    es-ES: Estado marcha
  - id: MLC_t4
    es-ES: Etapa recirculacion produccion
  - id: MLC_ri
    es-ES: CaudalInstantáneo de permeado
  - id: MLC_4XA
    es-ES: Consigna FCV
  - id: MLC_3s2
    es-ES: Consigna máxima caudal de entrada
  - id: MLC_32z
    es-ES: Diferencia entre consigna de permeado y permeado total
  - id: MLC_4dw
    es-ES: Consigna de caudal para corregir
  - id: MLC_hZ
    es-ES: Consigna de presión inicial
  - id: MLC_3kE
    es-ES: Consigna de incrementos de presión
  - id: MLC_3WS
    es-ES: Consigna máxima de presión
  - id: MLC_33v
    es-ES: Consigna tiempo de mustreo incremento de presión
  - id: MLC_4xx
    es-ES: '% de decremento caudal concentrado'
  - id: MLC_3DC
    es-ES: Caudal minimo de concentrado en decrementos
  - id: MLC_Z8
    es-ES: Consigna tiempo entre decrementos
  - id: MLC_ds
    es-ES: Orden pulsador reset presión
  - id: MLC_3VM
    es-ES: Consigna teorica caudal de entrada
  - id: MLC_Yw
    es-ES: Consigna caudal total permeado
  - id: MLC_3Qd
    es-ES: Consigna de presión
  - id: MLC_Za
    es-ES: Error porcentaje caudal permeado total fuera de rango
  - id: MLC_3CS
    es-ES: Visibilidad de consignas calculadas de caudal
  - id: MLC_4by
    es-ES: Visibilidad de consignas calculadas de presion
  - id: MLC_3df
    es-ES: Visibilidad de consignas caudal decremento
  - id: MLC_4tj
    es-ES: Permiso Reset Pulsador de presión
  - id: MLC_3Qx
    es-ES: Orden de ajuste set point caudal concentrado
  - id: MLC_4iH
    es-ES: Maxima presion alcanzada
  - id: MLC_43k
    es-ES: Consigna caudal de concentrado
  - id: MLC_46z
    es-ES: Consigna de permeado total
  - id: MLC_4FE
    es-ES: Forzar incrementos de presión
  - id: MLC_4CB
    es-ES: Calculo interno set point presion
  - id: MLC_3py
    es-ES: Estado anterior set point caudal concentrado
  - id: MLC_4pQ
    es-ES: Estado anterior set point FCV
  - id: MLC_4rA
    es-ES: Diferencia caudal permeado
  - id: MLC_4u3
    es-ES: Bajo caudal permeado activo
  - id: MLC_gA
    es-ES: Maxima presion alcanzada
  - id: MLC_4iE
    es-ES: Calculo interno set point caudal concentrado
  - id: MLC_3wk
    es-ES: Temporizador incrementos
  - id: MLC_3cc
    es-ES: Temporizador decrementos
  - id: MLC_3cE
    es-ES: Calculo caudal teorico entrada
  - id: MLC_3Nk
    es-ES: Porciento mínimo diferencia caudal total de permeado
  - id: MLC_53J
    es-ES: Porciento máximo diferencia caudal total de permeado
