MultiLingualTexts:
  - id: MLC_VR
    es-ES: FB15164_ZC_CIP_SOLO_ENJ
  - id: MLC_gh
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_3h6
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_b5
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_4Ja
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_Ld
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_3w3
    es-ES: Proceso principal en etapas de enjuague
  - id: MLC_45w
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_4Pm
    es-ES: Habilitacion recuperacion agua
  - id: MLC_3jM
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_4gw
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_4SS
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_4GJ
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_4R9
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_3zL
    es-ES: Orden paro tiempo limpieza
  - id: MLC_3ew
    es-ES: Orden fin limpieza
  - id: MLC_nj
    es-ES: Conductividad retorno
  - id: MLC_4px
    es-ES: Temperatura retorno
  - id: MLC_4Gu
    es-ES: Detector HL Tanque agua recuperada
  - id: MLC_33g
    es-ES: Parametros
  - id: MLC_is
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_3cm
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_47v
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_59F
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_4VS
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_ti
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_53k
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_4XM
    es-ES: MarchaBombaIntermedia
  - id: MLC_4Qw
    es-ES: Orden apertura valvula de envio Agua
  - id: MLC_3N7
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno a TQ Agua Recuperada
  - id: MLC_47M
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_36s
    es-ES: Orden apertura valvula envio CIP
  - id: MLC_4py
    es-ES: Orden apertura valvula envio a DQO
  - id: MLC_4CH
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4ZN
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_3mt
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_35T
    es-ES: Condiciones limpieza/enjuague Ok
  - id: MLC_4VV
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4Ck
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4yi
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_3vX
    es-ES: P_TRIG Etapa 5
  - id: MLC_385
    es-ES: P_TRIG Etapa 10
  - id: MLC_559
    es-ES: P_TRIG Etapa 20
  - id: MLC_4hf
    es-ES: P_TRIG Etapa 30
  - id: MLC_f3
    es-ES: P_TRIG Etapa 40
  - id: MLC_4Ks
    es-ES: P_TRIG Etapa 50
  - id: MLC_3cN
    es-ES: P_TRIG Etapa 60
  - id: MLC_4NJ
    es-ES: P_TRIG Etapa 70
  - id: MLC_3aj
    es-ES: P_TRIG Contador intentos B.Int
  - id: MLC_4w8
    es-ES: Tiempo para enjuague ok por conductividad
  - id: MLC_4BQ
    es-ES: Numero de intentos de autocebado
  - id: MLC_4ma
    es-ES: Retardo destino vacio 1
  - id: MLC_4Ze
    es-ES: Retardo destino vacio 2
  - id: MLC_cZ
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_ig
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_4En
    es-ES: Retardo fin drenaje
  - id: MLC_4Mm
    es-ES: Retardo inicio drenaje
  - id: MLC_zr
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_3f4
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque sosa/acido
  - id: MLC_54M
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque agua recup.
  - id: MLC_3nu
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_4z9
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_XM
    es-ES: Retardo desconexion valvula DQO
  - id: MLC_3EW
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_3sa
    es-ES: Bomba intermedia
  - id: MLC_4tV
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_3pu
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_k3
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_a4
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_4pB
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_3VB
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_3mw
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_35m
    es-ES: Etapa 005 - Paro bomba para apertura de camino
  - id: MLC_P2
    es-ES: Etapa 010 - Envio a destinos
  - id: MLC_3RM
    es-ES: Etapa 020 - Vaciado de destino
  - id: MLC_4tc
    es-ES: Etapa 030 - Retorno a CIP
  - id: MLC_4R7
    es-ES: Etapa 040 - Enjuague
  - id: MLC_34J
    es-ES: Etapa 050 - Vaciado de destinos
  - id: MLC_3F8
    es-ES: Etapa 060 - Fin de enjuague
  - id: MLC_4Z8
    es-ES: Etapa 070 - Fin de secuencia
  - id: MLC_33x
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_4rx
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_4Kq
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_WF
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_3hF
    es-ES: Gestion condiciones drenaje
  - id: MLC_339
    es-ES: Gestion condiciones agua recuperada
  - id: MLC_54F
    es-ES: Gestion envio a tanque DQO
  - id: MLC_3qE
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_Pm
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_3V6
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_XE
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_4EP
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_z8
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_ZL
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_32h
    es-ES: Valvula de envio agua - Orden de activacion
  - id: MLC_57X
    es-ES: Valvula Drenaje Linea - Orden de activacion
  - id: MLC_43c
    es-ES: Valvula de retorno a TQ Agua Recuperada - Orden de activacion
  - id: MLC_4qs
    es-ES: Valvula de envio a DQO - Orden de activacion
  - id: MLC_58t
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_RW
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_4bA
    es-ES: Condiciones ok
  - id: MLC_3yy
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_pH
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_4st
    es-ES: Fallo autocebado
