MultiLingualTexts:
  - id: MLC_Xd
    es-ES: UDT_ZC_PRO_INTF_CPR
  - id: MLC_4Li
    es-ES: Tipo de dato proceso interfaz compacto de recepcion.
  - id: MLC_sM
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_s4
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_Nz
    es-ES: Condiciones Ok
  - id: MLC_3iq
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_4s3
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_5B9
    es-ES: Tiempo limpieza
