MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4uu
    es-ES: FB15161_ZC_CIP_SOSA_ENJ
  - id: MLC_LU
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_4zZ
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_4k6
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_QG
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_4An
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_4et
    es-ES: Proceso principal en etapas de enjuague
  - id: MLC_3rD
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_4NN
    es-ES: Habilitacion recuperacion agua
  - id: MLC_3Yh
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_3iQ
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_3Fk
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_U2
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_3Aw
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_56T
    es-ES: Orden paro tiempo limpieza
  - id: MLC_4Ey
    es-ES: Orden fin limpieza
  - id: MLC_37C
    es-ES: Conductividad retorno
  - id: MLC_4X8
    es-ES: Temperatura retorno
  - id: MLC_54s
    es-ES: Detector HL Tanque Sosa / Acido
  - id: MLC_3zM
    es-ES: Detector HL Tanque agua recuperada
  - id: MLC_37d
    es-ES: Parametros
  - id: MLC_TF
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_4nx
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_n7
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_3xJ
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_3kU
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_4H2
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_nj
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_54Y
    es-ES: MarchaBombaIntermedia
  - id: MLC_345
    es-ES: Orden apertura valvula de envio Agua
  - id: MLC_4g4
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno a TQ SOSA/ACIDO
  - id: MLC_57R
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno a TQ Agua Recuperada
  - id: MLC_4fu
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_3GB
    es-ES: Orden apertura valvula envio CIP
  - id: MLC_3wJ
    es-ES: Orden apertura valvula envio a DQO
  - id: MLC_Yu
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4dX
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_Xa
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_4Jn
    es-ES: Condiciones limpieza/enjuague Ok
  - id: MLC_4s6
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4kw
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4Xr
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_4kW
    es-ES: P_TRIG Etapa 5
  - id: MLC_4Df
    es-ES: P_TRIG Etapa 10
  - id: MLC_4kt
    es-ES: P_TRIG Etapa 20
  - id: MLC_3rZ
    es-ES: P_TRIG Etapa 30
  - id: MLC_3VW
    es-ES: P_TRIG Etapa 40
  - id: MLC_Ys
    es-ES: P_TRIG Etapa 50
  - id: MLC_Rc
    es-ES: P_TRIG Etapa 60
  - id: MLC_3L5
    es-ES: P_TRIG Etapa 70
  - id: MLC_Xx
    es-ES: P_TRIG Contador intentos B.Int
  - id: MLC_3t7
    es-ES: Tiempo para enjuague ok por conductividad
  - id: MLC_3jm
    es-ES: Numero de intentos de autocebado
  - id: MLC_zw
    es-ES: Retardo destino vacio 1
  - id: MLC_3vP
    es-ES: Retardo destino vacio 2
  - id: MLC_4D5
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_42P
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_Lr
    es-ES: Retardo fin drenaje
  - id: MLC_44T
    es-ES: Retardo inicio drenaje
  - id: MLC_3JL
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_33c
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque sosa/acido
  - id: MLC_sc
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque agua recup.
  - id: MLC_Qs
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_3sa
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_4fq
    es-ES: Retardo desconexion valvula DQO
  - id: MLC_3vk
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_3PZ
    es-ES: Bomba intermedia
  - id: MLC_3eE
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_3r3
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_45u
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_nq
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_3j5
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_Wa
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_34L
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_3ZN
    es-ES: Etapa 005 - Paro bomba para apertura de camino
  - id: MLC_LK
    es-ES: Etapa 010 - Envio a destinos
  - id: MLC_499
    es-ES: Etapa 020 - Vaciado de destino
  - id: MLC_52Q
    es-ES: Etapa 030 - Retorno a CIP
  - id: MLC_PS
    es-ES: Etapa 040 - Enjuague
  - id: MLC_3WA
    es-ES: Etapa 050 - Vaciado de destinos
  - id: MLC_cL
    es-ES: Etapa 060 - Fin de enjuague
  - id: MLC_4YR
    es-ES: Etapa 070 - Fin de secuencia
  - id: MLC_38D
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_mh
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_NK
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_3kz
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_4C9
    es-ES: Gestion condiciones drenaje
  - id: MLC_jK
    es-ES: Gestion condiciones agua recuperada
  - id: MLC_3Ts
    es-ES: Gestion envio a tanque DQO
  - id: MLC_kw
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_3pd
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_3Cr
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_3nJ
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_3Ec
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_VE
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_3QR
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_3zC
    es-ES: Valvula de envio agua - Orden de activacion
  - id: MLC_48t
    es-ES: Valvula Drenaje Linea - Orden de activacion
  - id: MLC_4MG
    es-ES: Valvula de retorno a TQ SOSA/ACIDO - Orden de activacion
  - id: MLC_4SU
    es-ES: Valvula de retorno a TQ Agua Recuperada - Orden de activacion
  - id: MLC_ns
    es-ES: Valvula de envio a DQO - Orden de activacion
  - id: MLC_3Rh
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_57J
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_4Hb
    es-ES: Condiciones ok
  - id: MLC_4P8
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_3MJ
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_42x
    es-ES: Fallo autocebado
