MultiLingualTexts:
  - id: MLC_wi
    es-ES: FB15056_ZC_REGISTRO_MEMBRANAS
  - id: MLC_424
    es-ES: Bloque de funcion para la gestion del registro de membranas
  - id: MLC_4dN
    es-ES: Pulso 1 Segundo
  - id: MLC_aA
    es-ES: OrdenRegistroGeneral
  - id: MLC_4R6
    es-ES: Fecha y hora actual
  - id: MLC_4aC
    es-ES: Orden contador de tiempo
  - id: MLC_iL
    es-ES: Usuario
  - id: MLC_ah
    es-ES: Tecnico registro general
  - id: MLC_R3
    es-ES: Tiempo indicación aviso On
  - id: MLC_3Xs
    es-ES: Tiempo indicación aviso Off
  - id: MLC_4fd
    es-ES: Tiempo indicación alarma On
  - id: MLC_37r
    es-ES: Tiempo indicación alarma Off
  - id: MLC_3gf
    es-ES: Horas para aviso
  - id: MLC_3Li
    es-ES: Horas para alarma
  - id: MLC_4Lh
    es-ES: Horas para alarma critica
  - id: MLC_4m7
    es-ES: Estado de aviso
  - id: MLC_4iM
    es-ES: Estado de alarma
  - id: MLC_4pX
    es-ES: Estado de alarma critica
  - id: MLC_3Yx
    es-ES: Estado
  - id: MLC_3Uj
    es-ES: Tiempo membrana restante
  - id: MLC_4f4
    es-ES: Ordrn borrar registros
  - id: MLC_4vB
    es-ES: Pulsador nuevo registro
  - id: MLC_qZ
    es-ES: Tiempo actual membranas
  - id: MLC_42M
    es-ES: Fecha de puesta en marcha
  - id: MLC_4G6
    es-ES: Fecha de puesta en marcha
  - id: MLC_3pA
    es-ES: Fecha de puesta en marcha
  - id: MLC_4bJ
    es-ES: Indice registro
  - id: MLC_cp
    es-ES: Nombre tecnico nuevo registro
  - id: MLC_4q5
    es-ES: Bucle para recorrer los registros
  - id: MLC_3Tb
    es-ES: Orden Reset contador de horas
  - id: MLC_yV
    es-ES: Número de registros
