{
    S7_Author := "ABH";
    S7_BlockNumber := "60";
    S7_BlockTitle := "MLC_3Qf";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_IECCheck := "TRUE";
    S7_Optimized := "TRUE";
    S7_PreferredLanguage := "LAD";
    S7_Version := "1.0"
}
FUNCTION "FC60_GESTOR_BALIZAS" : Void
    {
        S7_Language := "LAD";
        S7_NetworkTitle := "MLC_iT"
    }
    NETWORK
        RUNG wire#powerrail
        END_RUNG
    END_NETWORK
    {
        S7_Language := "SCL";
        S7_NetworkTitle := "MLC_3Ce"
    }
    NETWORK
        
        //  ==========================================================================================================
        //  Activacion baliza
        //  Por norma general, activar la salida fisica o el dispositivo correspondiente a la baliza.
        //  Ejemplo: Q100.0 :=  "DB5000_GNR_ALM".AlgunaAlarma;
        
    END_NETWORK
    {
        S7_Language := "SCL";
        S7_NetworkTitle := "MLC_4LK"
    }
    NETWORK
        
        //  ==========================================================================================================
        //  Activacion baliza
        //  Por norma general, activar la salida fisica o el dispositivo correspondiente a la baliza.
        //  Ejemplo: Q100.0 :=  "DB5000_GNR_ALM".NuevaAlarma;
        
    END_NETWORK
END_FUNCTION
