MultiLingualTexts:
  - id: MLC_37b
    es-ES: UDT_ZC_PRO_INTF_CPR
  - id: MLC_52B
    es-ES: Tipo de dato proceso interfaz compacto de recepcion.
  - id: MLC_3Bc
    es-ES: Seguridades Ok
  - id: MLC_4sz
    es-ES: Comunicaciones Ok
  - id: MLC_3bX
    es-ES: Algun dispositivo en alarma
  - id: MLC_4xE
    es-ES: Nueva alarma
  - id: MLC_3SR
    es-ES: Entidades
  - id: MLC_aU
    es-ES: Bomba envio
  - id: MLC_3kQ
    es-ES: Bomba blender
  - id: MLC_3s8
    es-ES: Valvula envio agua
  - id: MLC_4a8
    es-ES: Valvula de corte temperatura
  - id: MLC_3Vy
    es-ES: Video registrador
  - id: MLC_3ak
    es-ES: Valvula entrada a tanque
  - id: MLC_rj
    es-ES: Valvula camino
  - id: MLC_MY
    es-ES: Valvula drenaje en tanque
  - id: MLC_nv
    es-ES: Valvula envio a DQO
  - id: MLC_333
    es-ES: Valvula proporcional
  - id: MLC_4ub
    es-ES: Transmisor de presion 1
  - id: MLC_466
    es-ES: Transmisor de presion 2
  - id: MLC_3jH
    es-ES: Transmisor de temperatura antes de placas
  - id: MLC_fE
    es-ES: Transmisor de temperatura despues de placas
  - id: MLC_3qb
    es-ES: Detector de flujo
  - id: MLC_4E2
    es-ES: Caudalimetro caudal
  - id: MLC_3xp
    es-ES: Caudalimetro densidad
  - id: MLC_3Qa
    es-ES: PID Caudal de descarga
  - id: MLC_37v
    es-ES: PID Temperatura salida
  - id: MLC_3xq
    es-ES: Totalizador drenaje
  - id: MLC_y2
    es-ES: Totalizador envio
  - id: MLC_Pc
    es-ES: Totalizador empuje
  - id: MLC_ge
    es-ES: Datos Destino
  - id: MLC_56L
    es-ES: NivelAlto
  - id: MLC_3DE
    es-ES: NIvelBajo
  - id: MLC_yP
    es-ES: Detector Boca de Hombre
  - id: MLC_hC
    es-ES: Tanque vacio
  - id: MLC_3L2
    es-ES: Volumen actual
  - id: MLC_3G7
    es-ES: Volumen Para Empuje
  - id: MLC_3z7
    es-ES: Capacidad
  - id: MLC_4QX
    es-ES: '0 Deshabilitado/ 1 Sucio / 2 Limpio / 3 Producto / 4 CIP '
  - id: MLC_4z6
    es-ES: Volumenes
