MultiLingualTexts:
  - id: MLC_52K
    es-ES: FB15154_ZC_DOSIF
  - id: MLC_4Xe
    es-ES: Bloque de funcion para la dosificacion de detergentes.
  - id: MLC_4qN
    es-ES: Pulso 1 Segundo
  - id: MLC_5AQ
    es-ES: Orden Marcha Secuencia
  - id: MLC_b4
    es-ES: Orden de dosificacion manual
  - id: MLC_4Zd
    es-ES: Estado marcha proceso principal
  - id: MLC_3tL
    es-ES: Etapa de dosificación auto
  - id: MLC_4pM
    es-ES: Etapa de dosificación Manual
  - id: MLC_53w
    es-ES: Configuracion para dosificacion inicial
  - id: MLC_44h
    es-ES: Numero de dosificaciones largas
  - id: MLC_sC
    es-ES: Numero de dosificaciones cortas
  - id: MLC_3hx
    es-ES: Tiempo apertura de camino
  - id: MLC_Nb
    es-ES: Tiempo de Dosificacion Larga
  - id: MLC_4pR
    es-ES: Tiempo de Dosificacion Corta
  - id: MLC_34F
    es-ES: Tiempo Empuje con agua
  - id: MLC_3hW
    es-ES: Tiempo aclarado
  - id: MLC_4zh
    es-ES: Tiempo Entre Dosificaciones
  - id: MLC_ex
    es-ES: Tiempo de drenaje dosificacion
  - id: MLC_ME
    es-ES: Consigna de conductividad
  - id: MLC_fy
    es-ES: Tiempo de retardo Dosificacion Manual
  - id: MLC_VL
    es-ES: Lectura de Conductividad
  - id: MLC_3ZJ
    es-ES: Confirmacion de marcha BD
  - id: MLC_3h9
    es-ES: Dosificacion automatica completada
  - id: MLC_3Qe
    es-ES: Orden de apertura de camino
  - id: MLC_3nw
    es-ES: Orden drenaje
  - id: MLC_4cW
    es-ES: Orden de dosificacion
  - id: MLC_cL
    es-ES: Orden de empuje
  - id: MLC_4P8
    es-ES: Orden de aclarado
  - id: MLC_UD
    es-ES: Permiso de dosificacion manual
  - id: MLC_4V5
    es-ES: Texto etapa actual
  - id: MLC_4zE
    es-ES: Etapa de Dosificación
  - id: MLC_4N9
    es-ES: 1= Larga / 2= Corta
  - id: MLC_54Y
    es-ES: Numero de dosificaciones largas realizadas
  - id: MLC_jm
    es-ES: Numero de dosificaciones cortas realizadas
  - id: MLC_4aL
    es-ES: Dosificacion Larga Completada
  - id: MLC_58h
    es-ES: Dosificacion Corta Completada
  - id: MLC_3Vn
    es-ES: Temporizador para filtro de conductividad
  - id: MLC_x3
    es-ES: Retardo para comprobacion de conductividad para dosificacion manual
  - id: MLC_ff
    es-ES: Tiempo de dosificacion en base a Corta/Larga
  - id: MLC_3AM
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_4F8
    es-ES: =============== Temporizadores
  - id: MLC_4MZ
    es-ES: =============== TEXTO ETAPA
  - id: MLC_wA
    es-ES: =============== RETARDO CONDUCTIVIDAD
  - id: MLC_4Kp
    es-ES: =============== PARO DE SECUENCIA
  - id: MLC_4Pv
    es-ES: =============== SECUENCIA
  - id: MLC_487
    es-ES: Carga datos de tipo de dosificacion
  - id: MLC_Qu
    es-ES: 'Etapa 0: Espera orden de marcha'
  - id: MLC_UG
    es-ES: 'Etapa 5: Comprobar dosificacion larga'
  - id: MLC_43a
    es-ES: 'Etapa 10: Comprobar dosificacion corta'
  - id: MLC_3gn
    es-ES: 'Etapa 105: Apertura camino'
  - id: MLC_4Zb
    es-ES: 'Etapa 110: Dosificación'
  - id: MLC_3W8
    es-ES: 'Etapa 115: Empuje'
  - id: MLC_3NN
    es-ES: 'Etapa 120: Aclarado'
  - id: MLC_4HH
    es-ES: 'Etapa 125: Espera entre dosificaciones'
  - id: MLC_LZ
    es-ES: 'Etapa 500: Espera paso recirculación'
  - id: MLC_3kt
    es-ES: 'Etapa 510: Espera dosificación manual'
  - id: MLC_3AP
    es-ES: =============== TIEMPO DE ETAPA
  - id: MLC_3jZ
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_3fL
    es-ES: =============== SALIDAS
  - id: MLC_3B6
    es-ES: Orden de activacion
  - id: MLC_4HB
    es-ES: Permiso dosificacion manual
