MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4UZ
    es-ES: Datos de sistema
  - id: MLC_Q5
    es-ES: Siempre a 1
  - id: MLC_4iT
    es-ES: Siempre a 0
  - id: MLC_55m
    es-ES: Sistema en simulacion
  - id: MLC_5Af
    es-ES: Acuse general de errores
  - id: MLC_52i
    es-ES: Marca de primer arranque del sistema
  - id: MLC_3vb
    es-ES: Pulso 100 ms
  - id: MLC_4uy
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_3Sv
    es-ES: Pulso 2 segundo
  - id: MLC_ep
    es-ES: Pulso 5 segundos
  - id: MLC_526
    es-ES: Pulso 1 minuto
  - id: MLC_dF
    es-ES: Pulso 1 hora
  - id: MLC_WT
    es-ES: Flip flop 1 seg ON - 1 seg OFF
  - id: MLC_Ny
    es-ES: Flip flop 2 seg ON - 2 seg OFF
  - id: MLC_55w
    es-ES: Flip flop 5 seg ON - 5 seg OFF
  - id: MLC_3dU
    es-ES: Reset todas las entidades
  - id: MLC_3pE
    es-ES: Orden sincronizacion fecha desde sistema superior
  - id: MLC_dm
    es-ES: Activar modo FAT para prueba de cuadros
  - id: MLC_3v5
    es-ES: Watchdog para comunicaciones
  - id: MLC_3ER
    es-ES: Pulsador cambio de fecha y hora desde hmi
  - id: MLC_4K9
    es-ES: Pulsador acuse general de errores
  - id: MLC_3Yi
    es-ES: Scada 01
  - id: MLC_44F
    es-ES: Scada 02
  - id: MLC_4tj
    es-ES: Hmi zona 2 Pasto
  - id: MLC_4s8
    es-ES: Hmi zona 1 recepcion
  - id: MLC_N4
    es-ES: Hmi zona 3 Fermentacion
  - id: MLC_3Nv
    es-ES: Hmi zona 4 CIP 1
  - id: MLC_575
    es-ES: Hmi zona 5 CIP 2
  - id: MLC_es
    es-ES: '-'
  - id: MLC_4N5
    es-ES: '-'
  - id: MLC_3jD
    es-ES: '-'
  - id: MLC_4Fe
    es-ES: Fecha y hora actual del sistema
  - id: MLC_4QZ
    es-ES: Fecha y hora nueva escrita manualmente desde HMI
  - id: MLC_gz
    es-ES: Fecha y hora nueva escrita automaticamente
  - id: MLC_4Bs
    es-ES: Tiempo de ciclo del PLC
  - id: MLC_37Y
    es-ES: Scada 01
  - id: MLC_58D
    es-ES: Scada 02
  - id: MLC_RC
    es-ES: Hmi zona 2 Pasto
  - id: MLC_jP
    es-ES: Hmi zona 1 recepcion
  - id: MLC_3Xk
    es-ES: Hmi zona 3 Fermentacion
  - id: MLC_3hH
    es-ES: Hmi zona 4 CIP 1
  - id: MLC_uK
    es-ES: Hmi zona 5 CIP 2
  - id: MLC_56U
    es-ES: '-'
  - id: MLC_48z
    es-ES: '-'
  - id: MLC_X5
    es-ES: '-'
  - id: MLC_3JT
    es-ES: Usuario actual
  - id: MLC_45G
    es-ES: P_TRIG Pulso 100 ms
  - id: MLC_3zd
    es-ES: P_TRIG Pulso 1 segundo
  - id: MLC_4V6
    es-ES: Aux. Contador 2 segundos
  - id: MLC_4r4
    es-ES: Aux. Contador 5 segundos
  - id: MLC_Yr
    es-ES: Aux. Contador 1 minuto
  - id: MLC_3XQ
    es-ES: Aux. Contador 1 hora
  - id: MLC_5C3
    es-ES: Aux. Runtime
