MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4nk
    es-ES: UDT_ZC_CIP_RECETA_HOMOG
  - id: MLC_4CF
    es-ES: Tipo de dato receta CIP homogeneizar
  - id: MLC_4NS
    es-ES: HOMO. Tiempo agitador On
  - id: MLC_3Zz
    es-ES: HOMO. Tiempo agitador Off
  - id: MLC_xE
    es-ES: HOMO. Tipo agitacion velocidad
  - id: MLC_4vb
    es-ES: 'HOMO. '
  - id: MLC_Xq
    es-ES: 'HOMO. '
  - id: MLC_3Fy
    es-ES: 'HOMO. '
  - id: MLC_3LK
    es-ES: 'HOMO. '
  - id: MLC_47A
    es-ES: HOMO. Velocidad fija agitador
  - id: MLC_3Du
    es-ES: HOMO. Volumen minimo control agitador
  - id: MLC_3gi
    es-ES: HOMO. Volumen max control agitador
  - id: MLC_4WX
    es-ES: HOMO. Velocidad min agitador
  - id: MLC_tg
    es-ES: HOMO. Velocidad max agitador
  - id: MLC_52C
    es-ES: HOMO. Set Point temperatura
  - id: MLC_fk
    es-ES: HOMO. Histeresis temperatura
  - id: MLC_4D6
    es-ES: 'HOMO. '
  - id: MLC_3S6
    es-ES: 'HOMO. '
  - id: MLC_qF
    es-ES: 'HOMO. '
  - id: MLC_bS
    es-ES: 'HOMO. '
