MultiLingualTexts:
  - id: MLC_44A
    es-ES: UDT_ZC_DISP_PID
  - id: MLC_4cJ
    es-ES: Tipo de dato dispositivo PID.
  - id: MLC_Vz
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_4pm
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_4ZN
    es-ES: Orden forzar PID
  - id: MLC_3rn
    es-ES: ORden activar auto PID
  - id: MLC_rY
    es-ES: Acuse errores
  - id: MLC_3Ms
    es-ES: Reset controlador PID
  - id: MLC_Nr
    es-ES: Error
  - id: MLC_4PX
    es-ES: Invertir control PID
  - id: MLC_4S3
    es-ES: 0= Valor real / 1= Valor Periferia
  - id: MLC_3Du
    es-ES: Estado anterior orden forzar
  - id: MLC_tD
    es-ES: Valor de proceso
  - id: MLC_ja
    es-ES: Valor salida PID
  - id: MLC_4NG
    es-ES: Error entre SP y PV
  - id: MLC_pB
    es-ES: Modo actual
  - id: MLC_4SS
    es-ES: Estado actual PID
  - id: MLC_53j
    es-ES: Set Point modo Automatico
  - id: MLC_bi
    es-ES: Set Point modo Forzado
  - id: MLC_32f
    es-ES: Bits de error
  - id: MLC_4e2
    es-ES: Limite superior de la salida PID
  - id: MLC_4Sy
    es-ES: Limite inferior de la salida PID
  - id: MLC_4d2
    es-ES: Limite superior de la entrada
  - id: MLC_j8
    es-ES: Limite inferior de la entrada
  - id: MLC_32b
    es-ES: Valor anterior del modo para flancos
  - id: MLC_3Ze
    es-ES: Valor de Set Point en modo Manual
  - id: MLC_3KB
    es-ES: Valor de Set Point en modo Auto
  - id: MLC_4zw
    es-ES: Valor anterior Kp para traza
  - id: MLC_P9
    es-ES: Valor anterior Ti para traza
  - id: MLC_3Cf
    es-ES: Valor anterior Td para traza
