MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3Nu
    es-ES: UDT_ZC_PRO_INTF_CPR
  - id: MLC_323
    es-ES: Tipo de dato proceso interfaz compacto de recepcion.
  - id: MLC_3td
    es-ES: Nivel minimo tanque
  - id: MLC_39a
    es-ES: Nivel maximo tanque
  - id: MLC_3J4
    es-ES: Nivel tanque
  - id: MLC_3tq
    es-ES: Temperatura tanque
  - id: MLC_4Fj
    es-ES: Conductividad entrada
