TYPE "UDT_ZC_DISP_TQ_AE"
TITLE = UDT_ZC_DISP_TQ_AE
VERSION : 0.1
//Tipo de dato dispositivo tanque aire esteril.
   STRUCT
      Hmi_Estado : Int;   // Visualizacion dispositivoHMI
      Estado_AutoMan : Bool := FALSE;   // 0= Automatico / 1= Manual
      Orden_Manual : Bool := FALSE;   // Orden activar manual 0= Despresurizar / 1= Presurizar
      Orden_CIP : Bool;
      Orden_Produccion : Bool;
      Orden_Vaciado : Bool;
      Alarma_PresionAlta : Bool;
      Alarma_PresionBaja : Bool;
      Alarma_Configuracion : Bool;
      Salida_ValvulaVenteo : Bool;
      Salida_ValvulaEsteril : Bool;
      Salida_ValvulaDucha : Bool;
      Aux_DuchaFlipActivo : Bool := FALSE;
      Aux_DuchaFlopActivo : Bool := TRUE;
      Aux_DuchaFlanco : Bool := FALSE;
      Aux_DuchaSalidaFlip : Bool;
      Aux_DuchaSalidaFlop : Bool;
      Config_Habilitar : Bool;
      Config_HabilitarAlarmas : Bool;
      Aux_oldOrdenManual : Bool;
      Aux_oldAutoMan : Bool;
      Config_GrupoAlarma : Int := 0;   // Grupo de alarma
      Estado_ValorPresion : Real;
      Config_PresionMaxTrabajo : Real;
      Config_PresionMinTrabajo : Real;
      Config_PresionMaxAlarma : Real;
      Config_PresionMinAlarma : Real;
      Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion : Int;
      Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion : Int;
      Tiempos_AlarmaMaxPresion : Int;
      Tiempos_AlarmaMinPresion : Int;
      Tiempos_SetPointFlipDucha : Int;
      Tiempos_SetPointFlopDucha : Int;
      Tiempos_DuchaTiempoFlip : Int := 0;
      Tiempos_DuchaTiempoFlop : Int := 0;
   END_STRUCT;

END_TYPE

