TYPE "UDT_ZC_MARCHA_PARO_SEC"
TITLE = UDT_ZC_MARCHA_PARO_SEC
VERSION : 0.1
//Tipo de dato marcha paro secuencial
   STRUCT
      SecParoCompletada : Bool := TRUE;   // Secuencia paro completada
      SecMarchaCompletada : Bool := FALSE;   // Secuencia marcha completada
      NumElementos : Int := 4;   // Numero de elementos
      Etapa : Int := 0;   // Etapa actual secuencia
      TiempoEntreMarcha : USInt := 5;   // Tiempo entre activacion de marcas
      TiempoEntreParo : USInt := 5;
      Tiempo : Struct
         Activar : Bool;   // Activar tiempo
         SetPoint : Int;   // Set point tiempo
         Actual : Int;   // Tiempo actual
         Restante : Int;   // Tiempo restante
      END_STRUCT;
      M : Array[1..8] of Bool;
   END_STRUCT;

END_TYPE

