TYPE "UDT_ZC_INF_LIMP_MAQ"
TITLE = UDT_ZC_INF_LIMP_MAQ
VERSION : 0.1
//Tipo de dato informe limpieza maquina
   STRUCT
      FechaInicio : "UDT_ZC_FECHA";   // Fecha de inicio
      FechaFin { S7_SetPoint := 'False'} : "UDT_ZC_FECHA";   // Fecha de fin
      TipoLimpieza : Int;   // 1=Estandar 2=Corta 3=Enzimatica
      TempBasica1 : LReal;   // Temperatura recirculacion Basica 1 o Enzimática
      CTLimpBasica1 : LReal;   // Conductividad recirculacion Basica 1 o Enzimática
      TiempoRecircBasica1 : Int;   // Tiempo recirculacion Basica 1 o Enzimática
      CTEnjBasica1 : LReal;   // Conductividad enjuague Basica 1 o Enzimática
      PorcentajeQRefBasica1 : LReal;   // Porciento caudal referencia Basica 1 o Enzimática
      TempAcida : LReal;   // Temperatura recirculacion Acida 
      CTLimpAcida : LReal;   // Conductividad recirculacion Acida 
      TiempoRecircAcida : Int;   // Tiempo recirculacion Acida 
      CTEnjAcida : LReal;   // Conductividad enjuague Acida 
      PorcentajeQRefAcida : LReal;   // Porciento caudal referencia Acida 
      TempBasica2 : LReal;   // Temperatura recirculacion Basica 2 o Corta
      CTLimpBasica2 : LReal;   // Conductividad recirculacion Basica 2 o Corta
      TiempoRecircBasica2 : Int;   // Tiempo recirculacion Basica 2 o Corta
      CTEnjBasica2 : LReal;   // Conductividad enjuague Basica 2 o Corta
      PorcentajeQRefBasica2 : LReal;   // Porciento caudal referencia Basica 2 o Corta
      TiempoLimpieza { S7_SetPoint := 'False'} : "UDT_ZC_CONTADOR_TIEMPO";   // Tiempo en limpieza
   END_STRUCT;

END_TYPE

