TYPE "UDT_ZC_DISP_FF_SEC"
TITLE = UDT_ZC_DISP_FF_SEC
VERSION : 0.1
//Tipo de dato dispositivo flip flop secuencia.
   STRUCT
      Estado_SalidaFlip : Array[1..10] of Bool;
      Estado_SalidaFlop : Bool;   // Salida Flop
      Orden_Reset : Bool;   // Resetear estado de acumuladores
      Orden_Activar : Bool;   // Orden Activacion
      Orden_Pausa : Bool;   // Orden pausa
      Aux_Inicializacion : Bool;   // Flanco auxiliar
      Config_SetPointTiempoFlip : Array[1..10] of Int;
      Config_SetPointTiempoFlop : Int := 20;   // Set Point Tiempo Flop
      Estado_Etapa : SInt;   // Etapa actual
      Aux_Tiempo : Int;   // Tiempo acumulador ON
      Aux_FlipActual : Int;
   END_STRUCT;

END_TYPE

