TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_qR";
        S7_BlockTitle := "MLC_rn"
    }
    UDT_ZC_CONTROL_PRESION : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_56A" }
        PasoFino : Real := -150.0;
        { S7_MLC := "MLC_4h9" }
        Deadband : Real := -10.0;
        { S7_MLC := "MLC_56w" }
        Minima : Real := -100.0;
        { S7_MLC := "MLC_ky" }
        Aviso : Real := -250.0;
        { S7_MLC := "MLC_5CN" }
        Alarma : Real := -350.0;
    END_STRUCT;
END_TYPE
