TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_4vc";
        S7_BlockTitle := "MLC_ch"
    }
    UDT_ZC_DISP_TOT : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_4La" }
        Hmi_Estado : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4dr" }
        Estado_Pulso : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4iV" }
        Estado_Valor : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_58E" }
        Orden_Activar : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3EK" }
        Orden_Usuario : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3SC" }
        Orden_ResetParcial : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_wx" }
        Orden_ResetTotal : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_hv" }
        Orden_ResetProceso : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_323" }
        Orden_ResetUsuario : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4nb" }
        Config_Habilitar : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3pw" }
        Config_Tipo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3Q8" }
        Config_IncrDecr : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_37R" }
        Aux_oldActivado : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_Vh" }
        Aux_oldAlarma : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_YC" }
        Config_TipoAcceso : SInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_ra" }
        Estado_DesbordeTotal : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4Pp" }
        Estado_DesbordeParcial : Int;
        { S7_MLC := "MLC_3VH" }
        Estado_DesbordeUsuario : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4uM" }
        Config_DireccionEntradaByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4yk" }
        Config_DireccionEntradaBit : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3wH" }
        Config_LitroXPulso : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_4Ki" }
        Aux_AcuTiempo : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4nC" }
        Estado_Total : LReal := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_3bp" }
        Estado_Parcial : LReal := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_4yF" }
        Estado_Proceso : LReal := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_4jc" }
        Estado_Usuario : LReal := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_3PV" }
        Aux_TotalizadorMem : LReal;
    END_STRUCT;
END_TYPE
