TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_39p";
        S7_BlockTitle := "MLC_pu"
    }
    UDT_ZC_DISP_M : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_523" }
        Hmi_Estado : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4wP" }
        Estado_AutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3Xv" }
        Estado_Activado : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_qP" }
        Estado_Enclavado : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_36c" }
        Estado_SeguridadOk : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_iR" }
        Estado_EntradaTermico : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_Qj" }
        Estado_EntradaConfMarcha : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4fx" }
        Estado_Salida : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3b7" }
        Alarmas_Termico : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4n2" }
        Alarmas_ConfirmacionMarcha : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_54G" }
        Alarmas_Mantenimiento : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_t5" }
        Alarmas_General : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_Lf" }
        Orden_ActivarManual : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_36n" }
        Orden_ActivarAuto : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3vf" }
        Orden_ResetHoras : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4nt" }
        Config_Habilitar : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3LA" }
        Config_HabilitarRetornoTermico : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_3kK" }
        Config_HabilitarInvertirTermico : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_vJ" }
        Config_HabilitarRetornoConfMarcha : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_3dq" }
        Config_HabilitarInvertirConfMarcha : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3Va" }
        Config_HabilitarMantenimiento : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3Nj" }
        Aux_oldActivado : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_Zh" }
        Aux_oldAlarma : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_4LF" }
        Aux_oldAutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_v8" }
        Config_TipoAcceso : SInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_34L" }
        Config_GrupoAlarma : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3c7" }
        Config_DireccionSalidaByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3gp" }
        Config_DireccionSalidaBit : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_TF" }
        Config_DireccionRetTermicoByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_Wx" }
        Config_DireccionRetTermicoBit : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3nY" }
        Config_DireccionRetConfMarchaByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_bC" }
        Config_DireccionRetConfMarchaBit : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_hk" }
        Tiempos_SetPointTiempoAlarma : UInt := 10;
        { S7_MLC := "MLC_3E9" }
        Tiempos_Alarma : UInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4wd" }
        Tiempos_SetPointMantenimiento : Real := 2000.0;
        { S7_MLC := "MLC_4j8" }
        Tiempos_Mantenimiento : Real;
    END_STRUCT;
END_TYPE
