TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_3ZT";
        S7_BlockTitle := "MLC_42q"
    }
    UDT_ZC_DISP_TQ_AE : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_4Uq" }
        Hmi_Estado : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4Eb" }
        Estado_AutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_38R" }
        Orden_Manual : Bool := FALSE;
        Orden_CIP : Bool;
        Orden_Produccion : Bool;
        Orden_Vaciado : Bool;
        Alarma_PresionAlta : Bool;
        Alarma_PresionBaja : Bool;
        Alarma_Configuracion : Bool;
        Salida_ValvulaVenteo : Bool;
        Salida_ValvulaEsteril : Bool;
        Salida_ValvulaDucha : Bool;
        Aux_DuchaFlipActivo : Bool := FALSE;
        Aux_DuchaFlopActivo : Bool := TRUE;
        Aux_DuchaFlanco : Bool := FALSE;
        Aux_DuchaSalidaFlip : Bool;
        Aux_DuchaSalidaFlop : Bool;
        Config_Habilitar : Bool;
        Config_HabilitarAlarmas : Bool;
        Aux_oldOrdenManual : Bool;
        Aux_oldAutoMan : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_4hb" }
        Config_GrupoAlarma : Int := 0;
        Estado_ValorPresion : Real;
        Config_PresionMaxTrabajo : Real;
        Config_PresionMinTrabajo : Real;
        Config_PresionMaxAlarma : Real;
        Config_PresionMinAlarma : Real;
        Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion : Int;
        Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion : Int;
        Tiempos_AlarmaMaxPresion : Int;
        Tiempos_AlarmaMinPresion : Int;
        Tiempos_SetPointFlipDucha : Int;
        Tiempos_SetPointFlopDucha : Int;
        Tiempos_DuchaTiempoFlip : Int := 0;
        Tiempos_DuchaTiempoFlop : Int := 0;
    END_STRUCT;
END_TYPE
