TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_4cJ";
        S7_BlockTitle := "MLC_44A"
    }
    UDT_ZC_DISP_PID : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_Vz" }
        Hmi_Estado : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4pm" }
        Estado_AutoMan : Bool := TRUE;
        Estado_ModeActivate : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4ZN" }
        Orden_Forzar : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3rn" }
        Orden_ActivarAuto : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_rY" }
        Orden_Ack : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3Ms" }
        Orden_Reset : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_Nr" }
        Alarmas_Error : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4PX" }
        Config_InvertirControl : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4S3" }
        Config_TipoEntrada : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3Du" }
        Aux_oldForzar : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_tD" }
        Estado_PV : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_ja" }
        Estado_ValorSalida : Real := 0.0;
        Estado_PV_0_100 : Real;
        Estado_SP_0_100 : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4NG" }
        Estado_Error_SP_PV_0_100 : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_pB" }
        Estado_Mode : Int := 3;
        { S7_MLC := "MLC_4SS" }
        Estado_EstadoPID : Int := 3;
        { S7_MLC := "MLC_53j" }
        Orden_ConsignaAuto : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_bi" }
        Orden_ConsignaForzado : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_32f" }
        Alarmas_ErrorBits : DWord := 16#0000_0000;
        Config_Gain : Real := 0.15;
        Config_Ti : Real := 3.0;
        Config_Td : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_4e2" }
        Config_LimiteSuperiorSalida : Real := 100.0;
        { S7_MLC := "MLC_4Sy" }
        Config_LimiteInferiorSalida : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_4d2" }
        Config_LimiteSuperiorEntrada : Real := 15000.0;
        { S7_MLC := "MLC_j8" }
        Config_LimiteInferiorEntrada : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_32b" }
        Aux_oldMode : Int := 3;
        { S7_MLC := "MLC_3Ze" }
        Aux_SP_Manual : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_3KB" }
        Aux_SP_Auto : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4zw" }
        Aux_oldGain : Real := 0.15;
        { S7_MLC := "MLC_P9" }
        Aux_oldTi : Real := 3.0;
        { S7_MLC := "MLC_3Cf" }
        Aux_oldTd : Real := 0.0;
    END_STRUCT;
END_TYPE
