TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_ir";
        S7_BlockTitle := "MLC_3eB"
    }
    UDT_ZC_DISP_TQ : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_375" }
        Hmi_Estado : Int;
        { S7_MLC := "MLC_UF" }
        Estado_AutoMan : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3Bz" }
        Estado_TanqueVacio : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_5AH" }
        Estado_TanqueLleno : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_t9" }
        Estado_PocisionAltura : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3hm" }
        Estado_NivelBajo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_pk" }
        Estado_NivelAlto : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_5AZ" }
        Estado_BocaHombre : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3tE" }
        Estado_Mezcla : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3DN" }
        Alarmas_NivelBajo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_49z" }
        Alarmas_NivelAlto : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4F4" }
        Alarmas_BocaHombre : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_469" }
        Alarmas_General : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3ND" }
        Alarmas_Capacidad : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4xa" }
        Orden_Temperatura : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_46v" }
        Orden_Agitacion : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4qF" }
        Orden_CIP : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4K5" }
        Orden_Producto : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_Wh" }
        Orden_CambioEstado : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3Pb" }
        Orden_CambioProd1 : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3yM" }
        Orden_CambioProd2 : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3gj" }
        Config_Habilitar : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_rS" }
        Config_HabilitarControlTemp : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_3DR" }
        Config_HabilitarAgitador : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_4iJ" }
        Config_HabilitarFrecuenciaAgitacion : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_4Hz" }
        Config_HabilitarAlarmas : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_42P" }
        Config_HabilitarCalculoVol : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3p4" }
        Config_TipoControlTemperatura : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_585" }
        Vis_ConsignaTemperatura : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_xW" }
        Aux_MemOrdenAgitador : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_4sp" }
        Aux_MemOrdenTemperatura : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3Ud" }
        Aux_MemOrdenProducto : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_WH" }
        Aux_MemEstadoCIP : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3p3" }
        Aux_CipOK : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_4EC" }
        Orden_ParoControlAgitador : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3qr" }
        Orden_ParoControlTemp : Bool;
        R_Bool_6 : Bool;
        R_Bool_8 : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3Cb" }
        Config_GrupoAlarma : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3GC" }
        Estado_Tanque : Int;
        { S7_MLC := "MLC_58V" }
        Estado_TanqueNuevo : Int;
        { S7_MLC := "MLC_428" }
        Estado_Producto1 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_Qi" }
        Estado_Producto2 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_3sQ" }
        Estado_ProductoNuevo : Int;
        { S7_MLC := "MLC_55T" }
        Estado_ValorNivelPresion : Real;
        { S7_MLC := "MLC_58K" }
        Estado_ValorTemperatura : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4WY" }
        Estado_Volumen : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3jk" }
        Estado_Presion : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4HX" }
        Estado_Altura : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4NX" }
        Orden_TipoProducto : Int;
        { S7_MLC := "MLC_wj" }
        Orden_ConsignaAgitador : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4dW" }
        Orden_ConsignaManualVolumen : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3E2" }
        Config_TipoAgitacionTiempo : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3ni" }
        Config_TipoAgitacionVelocidad : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4wV" }
        Config_ConsignaTemperatura : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4CJ" }
        Config_HisteresisTemperatura : Real;
        { S7_MLC := "MLC_aS" }
        Config_VolumenMinControlTemp : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3x4" }
        Config_VolumenMaxControlTemp : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4at" }
        Config_VolumenMinControlAgitador : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4pN" }
        Config_VolumenMaxControlAgitador : Real;
        { S7_MLC := "MLC_5B8" }
        Config_VolumenTanqueVacio : Real;
        { S7_MLC := "MLC_jr" }
        Config_VolumenTanqueLleno : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3mh" }
        Config_VelocidadMinAgitador : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4tx" }
        Config_VelocidadMaxAgitador : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4DG" }
        Config_VelocidadFijaAgitador : Real;
        { S7_MLC := "MLC_NN" }
        Config_CapacidadTanque : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3FZ" }
        Config_DiametroCilindro : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_3X7" }
        Config_AlturaCilindro : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_zE" }
        Config_DiametroConoInferior : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_44c" }
        Config_AnguloCono : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_ay" }
        Config_AlturaCono : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_VT" }
        Tiempo_AgitadorONConsigna : Int;
        { S7_MLC := "MLC_43F" }
        Tiempo_AgitadorONActual : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4Az" }
        Tiempo_AgitadorOFFConsigna : Int;
        { S7_MLC := "MLC_39z" }
        Tiempo_AgitadorOFFActual : Int;
        {
            S7_MLC := "MLC_3Wg";
            S7_Setpoint := "False"
        }
        Tiempo_TiempoProducto : _.UDT_ZC_CONTADOR_TIEMPO;
        {
            S7_MLC := "MLC_44b";
            S7_Setpoint := "False"
        }
        Tiempo_TiempoLimpio : _.UDT_ZC_CONTADOR_TIEMPO;
        {
            S7_MLC := "MLC_4Nj";
            S7_Setpoint := "False"
        }
        Tiempo_RetTanqueVacio : _.UDT_ZC_DISP_TON;
        { S7_MLC := "MLC_36R" }
        Tiempo_RetTanqueLleno : _.UDT_ZC_DISP_TON;
        { S7_MLC := "MLC_4eE" }
        FlipAgitador : _.UDT_ZC_DISP_FF;
    END_STRUCT;
END_TYPE
