TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_4x7";
        S7_BlockTitle := "MLC_4eX"
    }
    UDT_ZC_DISP_SD : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_347" }
        Hmi_Estado : Int;
        { S7_MLC := "MLC_3mC" }
        Estado_AutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3Js" }
        Estado_Activado : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4Z6" }
        Estado_Enclavado : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_57w" }
        Estado_Salida : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_Ri" }
        Orden_ActivarManual : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_5CN" }
        Orden_ActivarAuto : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4rt" }
        Config_Habilitar : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_bk" }
        Config_HabilitarRetardoAct : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4Ag" }
        Config_HabilitarRetardoDes : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3TV" }
        Config_HabilitarInvertir : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4bL" }
        Aux_oldActivado : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_46S" }
        Aux_oldAutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_32j" }
        Estado_SeguridadOk : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_xE" }
        Config_TipoAcceso : SInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3kY" }
        Config_GrupoAlarma : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_36a" }
        Config_DireccionSalidaByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3nq" }
        Config_DireccionSalidaBit : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3As" }
        Tiempos_SetPointTiempoAct : UInt := 3;
        { S7_MLC := "MLC_325" }
        Tiempos_SetPointTiempoDes : UInt := 3;
        { S7_MLC := "MLC_4Gz" }
        Tiempos_TiempoAct : UInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4jk" }
        Tiempos_TiempoDes : UInt := 0;
    END_STRUCT;
END_TYPE
