TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_53W";
        S7_BlockTitle := "MLC_NQ"
    }
    UDT_ZC_DISP_EA : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_4Yu" }
        Hmi_Estado : Int;
        { S7_MLC := "MLC_3mi" }
        Estado_ValorIngenieria : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_55D" }
        Estado_AutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_yy" }
        Alarmas_Min : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_53p" }
        Alarmas_Max : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4gy" }
        Alarmas_HiloRoto : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3ma" }
        Alarmas_Lectura : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3YR" }
        Alarmas_Parametros : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_3AZ" }
        Alarmas_General : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4TX" }
        Config_Habilitar : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_59h" }
        Config_HabilitarAlarmaMin : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4dP" }
        Config_HabilitarAlarmaMax : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4ym" }
        Config_HisteresisTipo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_X8" }
        Aux_oldAlarma : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3nK" }
        Aux_oldAutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3EA" }
        Config_TipoAcceso : SInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3SU" }
        Config_GrupoAlarma : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4c5" }
        Estado_ValorTarjeta : DInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3SV" }
        Estado_Lectura : Word;
        { S7_MLC := "MLC_4u4" }
        Orden_ConsignaManual : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_3g2" }
        Config_DireccionEntradaByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_pJ" }
        Config_EscaladoMinTarjeta : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_3fN" }
        Config_EscaladoMaxTarjeta : Int := 27648;
        { S7_MLC := "MLC_Sj" }
        Config_EscaladoMinIngenieria : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_59L" }
        Config_EscaladoMaxIngenieria : Real := 100.0;
        { S7_MLC := "MLC_568" }
        Config_EscaladoOffset : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_4Hq" }
        Config_ErrorMinIngenieria : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_3Hz" }
        Config_ErrorMaxIngenieria : Real := 100.0;
        { S7_MLC := "MLC_4p6" }
        Config_ErrorMinHisteresis : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_yj" }
        Config_ErrorMaxHisteresis : Real := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_Rj" }
        Aux_Estado : Int;
    END_STRUCT;
END_TYPE
