TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_3Ja";
        S7_BlockTitle := "MLC_46Y"
    }
    UDT_ZC_RECETA_CIP_ESTERIL : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_4Br" }
        TiempoEmpujeADestino : Int;
        { S7_MLC := "MLC_3MP" }
        TiempoMaxVaciadoDestino : Int;
        { S7_MLC := "MLC_45v" }
        TiempoEmpujeDestinoACIP : Int;
        { S7_MLC := "MLC_kq" }
        TiempoMaxEsterilizacion : Int;
        { S7_MLC := "MLC_52X" }
        TiempoEsterilizacionConConductividad : Int;
        { S7_MLC := "MLC_434" }
        R_Int_1 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_36i" }
        R_Int_2 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_56F" }
        R_Int_3 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4Nb" }
        R_Int_4 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_V4" }
        TemperaturaEsterilizacion : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3LM" }
        TemperaturaHisteresis : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3ua" }
        ConductividadDrenaje : Real;
        { S7_MLC := "MLC_37i" }
        ConductividadEsterilizacion : Real;
        { S7_MLC := "MLC_rD" }
        TemperaturaSalidaEsterilizacion : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4az" }
        R_Real_1 : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4p2" }
        R_Real_2 : Real;
        { S7_MLC := "MLC_N7" }
        R_Real_3 : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3AV" }
        R_Real_4 : Real;
    END_STRUCT;
END_TYPE
