TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_Uh";
        S7_BlockTitle := "MLC_3An"
    }
    UDT_ZC_DISP_V : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_4dM" }
        Hmi_Estado : Int;
        { S7_MLC := "MLC_44J" }
        Estado_AutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3Jf" }
        Estado_Activado : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_38s" }
        Estado_Enclavado : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_xe" }
        Estado_SeguridadOk : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_4LS" }
        Estado_EntradaRetornoReposo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_WQ" }
        Estado_EntradaRetornoTrabajo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3wb" }
        Estado_Salida : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_44T" }
        Alarmas_Reposo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_38g" }
        Alarmas_Trabajo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4qP" }
        Alarmas_Mantenimiento : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3BP" }
        Alarmas_Doble : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4VC" }
        Alarmas_General : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_TH" }
        Orden_ActivarManual : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_QN" }
        Orden_ActivarAuto : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_47G" }
        Orden_ResetCiclos : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3i7" }
        Config_Habilitar : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3WY" }
        Config_HabilitarRetornoReposo : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_3VB" }
        Config_HabilitarInvertirReposo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4kC" }
        Config_HabilitarRetornoTrabajo : Bool := TRUE;
        { S7_MLC := "MLC_4pr" }
        Config_HabilitarInvertirTrabajo : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_4PM" }
        Config_HabilitarMantenimiento : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_39h" }
        Aux_oldActivado : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_4ng" }
        Aux_oldAlarma : Bool;
        { S7_MLC := "MLC_47D" }
        Aux_oldAutoMan : Bool := FALSE;
        { S7_MLC := "MLC_3RG" }
        Config_TipoAcceso : SInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4Zw" }
        Config_GrupoAlarma : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4eE" }
        Config_DireccionSalidaByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_Xi" }
        Config_DireccionSalidaBit : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4S4" }
        Config_DireccionRetReposoByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_5BR" }
        Config_DireccionRetReposoBit : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_4sB" }
        Config_DireccionRetTrabajoByte : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_34d" }
        Config_DireccionRetTrabajoBit : Int := 0;
        { S7_MLC := "MLC_362" }
        Tiempos_SetPointTiempoAlarma : UInt := 10;
        { S7_MLC := "MLC_3ek" }
        Tiempos_Alarma : UInt := 0;
        { S7_MLC := "MLC_gr" }
        Tiempos_SetPointCiclos : UDInt := 1000;
        { S7_MLC := "MLC_4m9" }
        Tiempos_Ciclos : UDInt := 0;
    END_STRUCT;
END_TYPE
