TYPE
    {
        S7_BlockComment := "MLC_3Vm";
        S7_BlockTitle := "MLC_Wt"
    }
    UDT_ZC_RECETA_CIP_ACIDO_LIMP : STRUCT
        { S7_MLC := "MLC_36N" }
        TiempoEmpujeADestino : Int;
        { S7_MLC := "MLC_W7" }
        TiempoMaxVaciadoDestino : Int;
        { S7_MLC := "MLC_ys" }
        TiempoEmpujeDestinoACCIP : Int;
        { S7_MLC := "MLC_ed" }
        TiempoLimpieza : Int;
        { S7_MLC := "MLC_34h" }
        R_Int_1 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_4f6" }
        R_Int_2 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_kR" }
        R_Int_3 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_48C" }
        R_Int_4 : Int;
        { S7_MLC := "MLC_MT" }
        TemperaturaLimpieza : Real;
        { S7_MLC := "MLC_jw" }
        TemperaturaHisteresis : Real;
        { S7_MLC := "MLC_fX" }
        ConductividadDrenaje : Real;
        { S7_MLC := "MLC_55c" }
        ConductividadLimpiezaOk : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3bm" }
        TemperaturaLimpiezaOk : Real;
        { S7_MLC := "MLC_3X9" }
        R_Real_1 : Real;
        { S7_MLC := "MLC_aN" }
        R_Real_2 : Real;
        { S7_MLC := "MLC_4eC" }
        R_Real_3 : Real;
        { S7_MLC := "MLC_34F" }
        R_Real_4 : Real;
    END_STRUCT;
END_TYPE
